###### Описание: Постановление с новым гербом

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования город тарко-сале

4 СОЗЫВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

**Об утверждении генерального плана муниципального образования город Тарко-Сале**

15 января 2020 года г. Тарко-Сале

**№ 208**

В соответствии со статьями 8, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления планируемого развития территории муниципального образования город Тарко-Сале, соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечения публичности и открытости принимаемых градостроительных решений, на основании Устава муниципального образования город Тарко-Сале, Собранием депутатов муниципального образования город Тарко-Сале **решено:**

1. Утвердить прилагаемый генеральный план муниципального образования город Тарко-Сале.
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч», а также разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале П.И. Колесникова.

Председатель Собрания депутатов

муниципального образования

город Тарко-Сале П.И. Колесников

Приложение

к решению Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале

от 15 января 2020 года № 208

**Генеральный план**

**муниципального образования город Тарко-Сале**

1. **Положение о территориальном планировании**
2. **Основные сведения о территории планирования**

Официальное наименование – муниципальное образование город Тарко-Сале.

Границы муниципального образования установлены Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2004 года № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района».

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 4337,1 тыс. га.

Этапы реализации генерального плана

первая очередь – до 2027 года;

расчётный срок – до 2037 года.

На 01 января 2019 года численность населения муниципального образования город Тарко-Сале составила 21 584 человек. Коренное население в городе Тарко-Сале составляет 1 930 человек или 8,9% от общей численности (34,9% от всех, проживающих в Пуровском районе).

За период с 2012 по 2019 год численность населения увеличилась на 887 человек  
(20 697 человек в 2012 году). В процентном соотношении численность населения муниципального образования за период с 2012 года по 2019 год увеличилась на 4,3%.

При реализации комплекса запланированных проектов развитие муниципального образования город Тарко-Сале должно быть стабилизировано, что позволит сохранить собственное население на уровне около 23 650 человек к 2027 году и увеличить его до 24 850 человек к 2037 году, в том числе детей от 8 до 17 лет – 3 637 человек. Численность собственных трудовых ресурсов достигнет на расчётный срок примерно 16 898 человек, численность занятого в экономике населения ориентировочно составит 13 916 человек.

Разработка генерального плана муниципального образования город Тарко-Сале проведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

приказ Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01 августа 2014 года № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 2016 года № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 сентября 2018 года № 966-П «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2010 года № 92-А «Об утверждении плана реализации схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

решение Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 26 октября 2017 года № 126 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Тарко-Сале»;

решение Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 17 мая 2016 года № 76 «Об Уставе муниципального образования город Тарко-Сале»;

свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

ГОСТ Р 50828-95 «Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования»;

ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования»;

санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

При осуществлении территориального планирования муниципального образования город Тарко-Сале учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также федеральных государственных программ:

схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р;

схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 года № 1634-р;

государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328;

государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717;

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

При осуществлении территориального планирования муниципального образования город Тарко-Сале также учтены интересы Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации полномочий органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Пуровского района Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и окружных государственных программ:

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1131-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 26 ноября 2013 года № 964-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года № 1152-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П;

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П.

Кроме того, в части, касающейся муниципального образования город Тарко-Сале, учтены основные аспекты Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2030 года, утверждённой решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174.

**Функциональное зонирование территории**

Границы функциональных зон[[1]](#footnote-1) определены с учётом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте зонирования территории муниципального образования город Тарко-Сале выделены следующие функциональные зоны:

* зона градостроительного использования;
* зона рекреационного назначения:
* общегородского значения с размещением объектов отдыха;
* зона транспортной инфраструктуры;
* зона инженерной инфраструктуры;
* зона специального назначения;
* зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры;
* зона иного назначения:
* зона лесного фонда;
* зона сельскохозяйственного использования:
* зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;
* зона садоводства и огородничества.

В границах населённого пункта состав функциональных зон следующий:

* жилая зона:
* зона индивидуальной жилой застройки;
* зона блокированной жилой застройки;
* зона малоэтажной жилой застройки;
* зона среднеэтажной жилой застройки;
* зона многоэтажной жилой застройки.
* общественно-деловая зона;
* зона инженерной инфраструктуры;
* зона транспортной инфраструктуры;
* зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры;
* зона специального назначения;
* зона рекреационного назначения:
* общегородского значения с размещением объектов отдыха;
* сохранения существующего ландшафта;
* зона сельскохозяйственного использования:
* зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;
* зона садоводства и огородничества;
* зона иного назначения:
* зона водного фонда;
* зона лесного фонда.

Баланс функциональных зон территории муниципального образования город  
Тарко-Сале, а также в границах населённого пункта составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов генерального плана муниципального образования город Тарко-Сале. Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.

Таблица 1.Баланс функциональных зон муниципального образования город Тарко-Сале в границах муниципального образования (планируемый)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование зон | Площадь, га | Доля |
| ***Площадь муниципального образования*** | ***4337,1*** | ***100%*** |
| Зона градостроительного использования, предназначенная для застройки и развития в границах земель населенного пункта | 2701,1 | 62,3% |
| Зона рекреационного назначения: | 16,6 | 0,4% |
| * общегородского значения с размещением объектов отдыха | 16,6 | 0,4% |
| Зона транспортной инфраструктуры | 18,2 | 0,4% |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,002% |
| Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 31,6 | 0,7% |
| Зона иного назначения: | 1460,9 | 33,6% |
| * зона лесного фонда | 1460,9 | 33,6% |
| Зона сельскохозяйственного использования: | 106,9 | 2,5% |
| зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 8,3 | 0,2% |
| * зона садоводства и огородничества | 98,6 | 2,3% |
| Зона специального назначения | 1,70 | 0,1% |

Таблица 2. Баланс функциональных зон муниципального образования город Тарко-Сале в границах населённого пункта (планируемый)

| Наименование территорий | Планируемая | |
| --- | --- | --- |
| Площадь, га | Доля |
| ***Площадь г. Тарко-Сале в границах земель населенного пункта*** | ***2701,1*** | ***100%*** |
| Жилая зона: | 238,5 | 8,85% |
| * зона индивидуальной жилой застройки | 86,6 | 3,22% |
| * зона блокированной жилой застройки | 1,3 | 0,05% |
| * зона малоэтажной жилой застройки | 6,3 | 0,23% |
| * зона среднеэтажной жилой застройки | 144,3 | 5,35% |
| Общественно-деловая зона | 114,5 | 4,23% |
| Зона инженерной инфраструктуры | 66,8 | 2,47% |
| Зона транспортной инфраструктуры | 301,7 | 11,17% |
| Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 221,9 | 8,19% |
| Зона специального назначения | 3,6 | 0,13% |
| Зона рекреационного назначения: | 1453,9 | 53,83% |
| * общегородского значения с размещением объектов отдыха | 65,2 | 2,41% |
| * сохранения существующего ландшафта | 1388,7 | 51,42% |
| Зона сельскохозяйственного использования: | 59,6 | 2,21% |
| зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 12,1 | 0,45% |
| * зона садоводства и огородничества | 47,5 | 1,76% |
| Зона иного назначения: | 240,6 | 8,92% |
| * зона водного фонда | 23,9 | 0,89% |
| * территории общего пользования | 216,7 | 8,03% |

Таблица 3. Динамика площади функциональных зон муниципального образования город Тарко-Сале в границах населённого пункта (планируемая)

| Наименование территорий | Существую-щее положение, га | Доля | Планируе-мое положение, га | Изменение, га | Доля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Площадь г. Тарко-Сале (зона градостроительного использования)*** | ***4337,1*** | ***100%*** | ***2701,1*** | ***-1636,0*** | ***100%*** |
| Жилая зона: | 200,5 | 4,63% | 238,5 | 38,0 | 8,85% |
| * зона индивидуальной жилой застройки | 62,8 | 1,46% | 86,6 | 23,8 | 3,22% |
| * зона блокированной жилой застройки | 0,0 | 0,0% | 1,3 | 1,3 | 0,05% |
| * зона малоэтажной жилой застройки | 42,1 | 0,97% | 6,3 | -36,0 | 0,23% |
| * зона среднеэтажной жилой застройки | 95,6 | 2,2% | 144,3 | 48,7 | 5,35% |
| Общественно-деловая зона | 88,0 | 2,0% | 114,5 | 26,5 | 4,23% |
| Зона инженерной инфраструктуры | 20,6 | 0,49% | 66,8 | 46,2 | 2,47% |
| Зона транспортной инфраструктуры | 242,2 | 5,58% | 301,7 | 59,5 | 11,17% |
| Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 151,0 | 3,49% | 221,9 | 70,9 | 8,19% |
| Зона специального назначения | 17,1 | 0,39% | 3,6 | -13,5 | 0,13% |
| Зона рекреационного назначения: | 1913,1 | 44,07% | 1453,9 | -459,2 | 53,83% |
| * общегородского значения с размещением объектов отдыха | 25,1 | 0,59% | 65,2 | 40,1 | 2,41% |
| * сохранения существующего ландшафта | 1888,0 | 43,49% | 1388,7 | -497,4 | 51,42% |
| Зона сельскохозяйственного использования: | 59,6 | 1,43% | 59,6 | 0 | 2,21% |
| * зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 12,1 | 0,32% | 12,1 | 0 | 0,45% |
| * зона садоводства и огородничества | 47,5 | 1,1% | 47,5 | 0 | 1,8% |
| Зона иного назначения: | 1645,0 | 37,92% | 240,6 | -1404,4 | 8,92% |
| * зона водного фонда | 23,9 | 0,51% | 23,9 | 0,0 | 0,89% |
| * территории общего пользования | 0,0 | 0,0% | 216,7 | 216,7 | 8,03% |
| * зона лесного фонда | 1621,1 | 37,41% | 0,0 | -1621,1 | 0,00% |

# **Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения и объектах регионального значения, за исключением линейных объектов на территории муниципального образования город Тарко-Сале**

В составе таблицы 4 представлены мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2027 года, расчётный срок – до 2037 года.

Таблица 4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов

| №  п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с ОУИТ | Функциональная зона | Коэффициент застройки[[2]](#footnote-2) | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ** | | | | | | | |
| **Объекты транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
|  | Развитие аэропорта (реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции) | г. Тарко-Сале | ВПП 2000×104 м | По расчёту[[3]](#footnote-3) | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| **Объекты инженерной инфраструктуры** | | | | | | | |
|  | Парогазовая установка[[4]](#footnote-4) | г. Тарко-Сале | ПГУ 800 МВт | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| **ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ** | | | | | | | |
| **Объекты транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
|  | Реконструкция автомобильной дороги  «Подъезд к г. Тарко-Сале» | Пуровский район,  г. Тарко-Сале | Протяженность – 10,7 км | Придорожная полоса[[5]](#footnote-5) – 50 м | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Реконструкция автомобильной дороги  «Подъезд к г. Тарко-Сале» | Пуровский район,  г. Тарко-Сале | Протяженность – 8,450 км | Придорожная полоса[[6]](#footnote-6) – 50 м | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Реконструкция автомобильной дороги  «Подъезд к г. Тарко-Сале» | Пуровский район,  г. Тарко-Сале | Протяженность – 7,304 км | Придорожная полоса[[7]](#footnote-7) – 50 м | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «Тарко-Сале – Пурпе» | Пуровский район,  г. Тарко-Сале | Протяженность – 96,156 км | Придорожная полоса[[8]](#footnote-8) – 50 м | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Придорожный сервис | Пуровский район,  г. Тарко-Сале, автомобильная дорога  «Тарко-Сале – Пурпе» | 3 площадки отдыха площадью – 14 990 м2;  15 673 м2; 15 618 м2 | Не устанавливается | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Участок ведомственной автодороги в составе автодороги «Тарко-Сале – Пурпе» (реконструкция) | Пуровский район,  г. Тарко-Сале (через Северо-Тарасовское месторождение) | Протяженность – 22 км | Придорожная полоса[[9]](#footnote-9) – 50 м | Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчётный срок |
| **Объекты инженерной инфраструктуры** | | | | | | | |
|  | ПС 500 кВ «Тарко-Сале» (реконструкция РУ 500 кВ) | г. Тарко-Сале | 2×500 МВА  3×125 МВА | Охранная зона[[10]](#footnote-10) – 30 м | - | - | Первая очередь |
|  | Перевод на номинальное напряжение и заходы на УрГРЭС ВЛ 220 кВ Тарко-Сале – Уренгой | Пуровский район,  г. Тарко-Сале | 2×30 км (с учётом корректировки) | Охранная зона[[11]](#footnote-11) – 50 м | - | - | Первая очередь |
|  | Двухцепная ВЛ-220 кВ УрГРЭС – ПС Уренгой | Пуровский район,  г. Тарко-Сале | 2×25 км (с учётом корректировок) | Охранная зона[[12]](#footnote-12) – 50 м | - | - | Первая очередь |
|  | ВЛ 220 (500) кВ Уренгойская ГРЭС – Тарко-Сале (реконструкция ЛЭП) | Пуровский район,  г. Тарко-Сале | 191 км | Охранная зона[[13]](#footnote-13) – 50 м | - | - | Первая очередь |
|  | ВЛ 500 кВ Холмогорская – Тарко-Сале (реконструкция) | Пуровский район,  г. Тарко-Сале | 185,3 км | Охранная зона[[14]](#footnote-14) – 60 м | - | - | Первая очередь |
| **Объекты образования** | | | | | | | |
|  | Учебный корпус со спортзалом школы-интерната | г. Тарко-Сале | 450 мест | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Учебный корпус со спортзалом ГБПОУ ЯНАО  «Тарко-Салинский профессиональный колледж» | г. Тарко-Сале | 1 объект | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
| **Объекты здравоохранения** | | | | | | | |
|  | Детская поликлиника и стационар | г. Тарко-Сале | Детская поликлиника на 150 посещений;  детский стационар на 30 коек | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Психиатрическое отделение | г. Тарко-Сале | 27 коек | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Противотуберкулёзный диспансер со стационаром | г. Тарко-Сале | 60 коек | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Расчётный срок |
|  | Реконструкция инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Тарко-Салинская центральная районная больница» | г. Тарко-Сале | 1 объект | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
| **Прочие объекты** | | | | | | | |
|  | Спортивно-оздоровительная база «Горка» | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Центр развития туризма и экстремальных видов спорта | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Учебно-тренировочный манеж для подготовки газодымозащитников пожарно-спасательной службы, склад ПТВ, склад пенообразователя | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Производственная база для Тарко-Салинского ПСО (административное здание, тёплая стоянка и складское помещение) | г. Тарко-Сале | на 12 ед. техники | Не устанавливается | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | до 50% | Первая очередь |
|  | Административно-хозяйственный комплекс водно-водолазной службы для  Тарко-Салинского ПСО ГКУ «Ямалспас» | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом и демеркуризатором[[15]](#footnote-15) | за границей  г. Тарко-Сале | площадь 8,2 га, 5 000 т/год (полигон)  100 000 т/год (мусоросортировочный комплекс) | Санитарно-защитная зона[[16]](#footnote-16) – 1000 м | Зона специального назначения | до 10% | Первая очередь |
|  | Свиноводческий комплекс[[17]](#footnote-17) | г. Тарко-Сале | 300 голов | Санитарно-защитная зона[[18]](#footnote-18) – 1000 м | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 50% | Первая очередь |
|  | Выпуск высокодисперсных порошков диоксида кремния на базе кварцевого месторождения | г. Тарко-Сале | 1 объект | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 50% | Первая очередь |
|  | Тепличные хозяйства круглогодичной эксплуатации | г. Тарко-Сале | по 0,2 тыс. тонн/год | Санитарно-защитная зона[[19]](#footnote-19) – 100 м | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 50% | Первая очередь |

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В составе таблицы 5 представлены мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2027 года, расчётный срок – до 2037 года.


Таблица 5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| №  п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с ОУИТ | Функциональная зона | Коэффициент застройки[[20]](#footnote-20) | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объекты транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
|  | Автомобильная дорога объездная | г. Тарко-Сале | 1,5 км | Придорожная полоса[[21]](#footnote-21) – 50 м | - | - | Первая очередь |
|  | Здание автовокзала | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Эллинги для хранения судов индивидуального маломерного флота | г. Тарко-Сале | 6,4 га | Санитарно-защитная зона[[22]](#footnote-22) – 50 м | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Лодочная станция | г. Тарко-Сале | 11,4 га | Санитарно-защитная зона[[23]](#footnote-23) – 50 м | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | База ремонта судов, отстоя флота ООО «Пургеолфлот» | г. Тарко-Сале,  на левом берегу затона «2-я речка» в месте слияния с р. Пяку-Пур (правый берег) | 5,1 га | Санитарно-защитная зона[[24]](#footnote-24) – 300 м | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Многоэтажные гаражи манежного типа | г. Тарко-Сале | 12,5 га | По расчёту[[25]](#footnote-25) | Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчётный срок |
|  | Улично-дорожная сеть (ремонт) | г. Тарко-Сале | 11,7 км (организация твёрдого покрытия) | Не устанавливается | - | - | Расчётный срок |
|  | Улично-дорожная сеть | г. Тарко-Сале | 5 км твёрдого покрытия | Не устанавливается | - | - | Первая очередь |
| **Объекты образования** | | | | | | | |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | г. Тарко-Сале | 4 ед. общей мощностью 900 мест | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Учреждения общего образования | г. Тарко-Сале | 2 ед. общей мощностью 1500 мест | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 4 тыс. м2 площади объекта/га участка | 1 объект –  первая очередь;  1 объект – расчётный срок |
| **Объекты физической культуры и спорта** | | | | | | | |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | г. Тарко-Сале | 151,8 тыс. м2 | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Расчётный срок |
|  | Бассейн для оздоровительных и спортивных занятий | г. Тарко-Сале | 1 ед. площадью зеркала воды 400 м2 | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Расчётный срок |
|  | Центр экстремальных развлечений (картинг, фрироуп, пейнтбол, роллердром, скейтпарк) | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Центр спортивной борьбы | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Скалодром | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
| **Объекты культуры** | | | | | | | |
|  | Здание публичной библиотеки | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Выставочная галерея, музей | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Многофункциональный культурно-досуговый комплекс с двумя залами | г. Тарко-Сале | 1740 мест | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 6 тыс. м2 площади объекта/га участка | Расчётный срок |
| **Другие объекты** | | | | | | | |
|  | Муниципальный архив | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Гостиница | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Торгово-общественный центр | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Прокат лыж, велосипедов | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | УФМС | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Общественный деловой центр | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Объект общественного питания | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2 тыс. м2 площади объекта/га участка | Первая очередь |
|  | Радиолокационный комплекс МВРЛ  «Аврора-2» | г. Тарко-Сале | 4,3 га | Санитарно-защитная зона[[26]](#footnote-26) – расчётная | Зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Подпорная стенка «Набережной Саргина» | г. Тарко-Сале (центральная часть) | 6635 м | Не устанавливается | - | - | Первая очередь |
|  | Приют для животных без владельцев | г. Тарко-Сале | 0,07 га | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 50% | Первая очередь |
|  | Дом тундровика | г. Тарко-Сале | 0,3 га | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 50% | Первая очередь |
|  | Ветеринарный пункт | г. Тарко-Сале | 1 комплект мобильного (инвентарного) здания | - | Общественно-деловая зона | 50% | Первая очередь |
| **Объекты инженерной инфраструктуры** | | | | | | | |
|  | Поэтапная реконструкция централизованной сети холодного водоснабжения, ветхие сети | г. Тарко-Сале | 13,351 км | Охранная зона[[27]](#footnote-27) – 20 м | - | - | Первая очередь |
|  | Сети ГВС (реконструкция) | г. Тарко-Сале | 1,796 км | Охранная зона[[28]](#footnote-28) – 20 м | - | - | Первая очередь |
|  | Техническое перевооружение источника водоснабжения (водозабор) | г. Тарко-Сале | бурение 3 скважин | I пояс зоны санитарной охраны[[29]](#footnote-29) – 50 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь  (до 2024 года) |
|  | Станция очистки (реконструкция) | г. Тарко-Сале | строительство дополнительного резервуара – осветлителя 700 м3 | I пояс зоны санитарной охраны[[30]](#footnote-30) – 50 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь  (до 2026 года) |
|  | Строительство ёмкости исходной воды на водозаборе | г. Тарко-Сале | 1000 м3 | I пояс зоны санитарной охраны[[31]](#footnote-31) – 50 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчётный срок  (до 2029 года) |
|  | Строительство ёмкости исходной воды на станции озонирования | г. Тарко-Сале | 1000 м3 | I пояс зоны санитарной охраны[[32]](#footnote-32) – 50 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Техническое перевооружение оборудования на станции водоочистки воды «Водопад-8000» | г. Тарко-Сале | Замена электрокоагуляторов, внедрение деманганации и щелочения воды | I пояс зоны санитарной охраны[[33]](#footnote-33) – 50 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь  (до 2025 года) |
|  | Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей | г. Тарко-Сале,  мкр. «Таёжный», мкр. «Молодёжный», мкр. «Окунёвый», мкр. «Южный» | Требуют уточнения на этапе проектирования | I пояс зоны санитарной охраны[[34]](#footnote-34) – 50 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь  (до 2029 года) |
|  | Строительство и техническое перевооружение сетей водоотведения существующей и перспективной застройки | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Охранная зона[[35]](#footnote-35) – 20 м | - | - | Первая очередь  (до 2027 года) |
|  | Поэтапная реконструкция централизованной сети водоотведения, ветхие сети | г. Тарко-Сале | 3,728 км | Охранная зона[[36]](#footnote-36) – 20 м | - | - | Первая очередь |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в блочном исполнении | г. Тарко-Сале | 4,2 тыс. м3/сутки | Санитарно-защитная зона[[37]](#footnote-37) – 200 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Сливная канализационная станция | г. Тарко-Сале | 1200 м3/сут. | Санитарно-защитная зона[[38]](#footnote-38) – 20 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Техническое перевооружение КНС | г. Тарко-Сале | ремонт существующего здания, замена мерных баков, оборудования | Санитарно-защитная зона[[39]](#footnote-39) – 20 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь  (до 2023 года) |
|  | Реконструкция ёмкости на территории КНС | г. Тарко-Сале | 1000 м3 | Санитарно-защитная зона[[40]](#footnote-40) – 200 м | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь  (до 2029 года) |
|  | Новая котельная | г. Тарко-Сале | 35 МВт | Согласно расчётам[[41]](#footnote-41) | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Строительство ЦТП | г. Тарко-Сале,  в районе котельной № 2 | проектные работы, закупка оборудования, СМР | Согласно расчётам[[42]](#footnote-42) | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Техническое перевооружение котельных №№ 1, 3, 4, 7 | г. Тарко-Сале | по проекту | Согласно расчётам[[43]](#footnote-43) | Зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
|  | Теплосети в новых микрорайонах (с применением труб в ППУ изоляции) | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Охранная зона[[44]](#footnote-44) – от 3 м | - | - | Первая очередь |
|  | Теплосети от котельной 35 МВт (с применением труб в ППУ изоляции) | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Охранная зона[[45]](#footnote-45) – от 3 м | - | - | Первая очередь |
|  | Существующие теплосети (реконструкция с применением труб в ППУ изоляции) | г. Тарко-Сале | 17,976 км | Охранная зона[[46]](#footnote-46) – от 3 м | - | - | Первая очередь |
|  | Распределительные газопроводы низкого давления | г. Тарко-Сале | 5 км[[47]](#footnote-47) | Охранная зона[[48]](#footnote-48):  распределительный газопровод – 4-5 м | - | - | Первая очередь |
|  | Распределительные газопроводы низкого давления (замена) | г. Тарко-Сале | 11,2 км | Охранная зона[[49]](#footnote-49):  распределительный газопровод – 4-5 м | - | - | Первая очередь |
| **Производственные объекты** | | | | | | | |
|  | Склад для хранения муки и круп | г. Тарко-Сале | Требуют уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона[[50]](#footnote-50) – 50 м | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 50% | Первая очередь |
|  | Цех первичной переработки дикоросов | г. Тарко-Сале | 250 т/год | Санитарно-защитная зона[[51]](#footnote-51) – 50 м | Зона сельскохозяйственного использования | 50% | Первая очередь |
|  | Мини-цех заготовки, быстрой заморозки продукции овощеводства и дикоросов | г. Тарко-Сале | 500 т/год | Санитарно-защитная зона[[52]](#footnote-52) – 50 м | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 50% | Первая очередь |
|  | Предприятие по обработке древесины и производству изделий из дерева | г. Тарко-Сале | заготовка леса - 6 тыс. м3/год, пиломатериалы – 2,5 тыс. м3/год | Санитарно-защитная зона[[53]](#footnote-53) – 300 м | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 50% | Первая очередь |
|  | Цех по переработке овощей | г. Тарко-Сале | 100 т/год | Санитарно-защитная зона[[54]](#footnote-54) – 50 м | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 50% | Первая очередь |
|  | Рыбоперерабатывающий завод | г. Тарко-Сале | 2000 тонн/год | Санитарно-защитная зона[[55]](#footnote-55) – 300 м | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 50% | Первая очередь |
|  | Кондитерское производство | г. Тарко-Сале | до 0,5 т/сут | Санитарно-защитная зона[[56]](#footnote-56) – 50 м | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 50% | Первая очередь |
|  | Звероферма[[57]](#footnote-57)  (перенос) | г. Тарко-Сале | 1,9 га | Санитарно-защитная зона[[58]](#footnote-58) – 300 м | Зона сельскохозяйственного использования | 50%- | Первая очередь |
|  | Свиноферма | г. Тарко-Сале | 200 голов | Санитарно-защитная зона[[59]](#footnote-59) – 300 м | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 50% | Первая очередь |
|  | Завод по производству пеностекольного щебня | г. Тарко-Сале | 1 объект | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры | 50% | Первая очередь |


**Графические материалы**

1. **Карта планируемого размещения объектов местного значения г. Тарко-Сале**

**(М 1:15 000, М 1:5 000)**

****

1. **Карта границ населённых пунктов муниципального образования г. Тарко-Сале (М 1:15 000)**

****

1. **Карта функциональных зон муниципального образования г. Тарко-Сале**

**(М 1:15 000, М 1:5 000)**


****

Таблица 6. Каталог координат поворотных точек границы населенного пункта город Тарко-Сале

| № поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 189 996,06 | 4 483 686,08 |
| 2 | 7 189 999,05 | 4 483 682,08 |
| 3 | 7 189 995,05 | 4 483 679,08 |
| 4 | 7 189 992,06 | 4 483 683,08 |
| 5 | 7 190 804,06 | 4 483 774,43 |
| 6 | 7 190 809,88 | 4 483 772,69 |
| 7 | 7 190 814,11 | 4 483 771,44 |
| 8 | 7 190 818,69 | 4 483 770,03 |
| 9 | 7 190 812,31 | 4 483 746,17 |
| 10 | 7 190 806,89 | 4 483 747,72 |
| 11 | 7 190 797,29 | 4 483 750,47 |
| 12 | 7 189 825,09 | 4 483 880,54 |
| 13 | 7 189 825,09 | 4 483 872,78 |
| 14 | 7 189 817,34 | 4 483 872,78 |
| 15 | 7 189 817,34 | 4 483 880,54 |
| 16 | 7 189 846,31 | 4 483 886,90 |
| 17 | 7 189 846,92 | 4 483 881,93 |
| 18 | 7 189 841,96 | 4 483 881,32 |
| 19 | 7 189 841,34 | 4 483 886,29 |
| 20 | 7 189 770,15 | 4 483 894,88 |
| 21 | 7 189 775,80 | 4 483 893,14 |
| 22 | 7 189 774,06 | 4 483 887,48 |
| 23 | 7 189 768,41 | 4 483 889,22 |
| 24 | 7 189 809,80 | 4 483 914,00 |
| 25 | 7 189 814,80 | 4 483 913,90 |
| 26 | 7 189 814,70 | 4 483 899,60 |
| 27 | 7 189 809,70 | 4 483 899,69 |
| 28 | 7 189 591,90 | 4 483 949,50 |
| 29 | 7 189 596,70 | 4 483 948,10 |
| 30 | 7 189 595,30 | 4 483 943,30 |
| 31 | 7 189 590,50 | 4 483 944,71 |
| 32 | 7 189 327,67 | 4 484 029,37 |
| 33 | 7 189 332,46 | 4 484 027,90 |
| 34 | 7 189 330,99 | 4 484 023,11 |
| 35 | 7 189 326,20 | 4 484 024,58 |
| 36 | 7 189 078,76 | 4 484 105,53 |
| 37 | 7 189 083,52 | 4 484 104,03 |
| 38 | 7 189 082,03 | 4 484 099,27 |
| 39 | 7 189 077,27 | 4 484 100,77 |
| 40 | 7 190 005,10 | 4 484 143,40 |
| 41 | 7 190 009,20 | 4 484 140,60 |
| 42 | 7 190 006,30 | 4 484 136,50 |
| 43 | 7 190 002,20 | 4 484 139,30 |
| 44 | 7 188 835,45 | 4 484 181,92 |
| 45 | 7 188 840,23 | 4 484 180,48 |
| 46 | 7 188 838,79 | 4 484 175,69 |
| 47 | 7 188 834,00 | 4 484 177,13 |
| 48 | 7 188 592,36 | 4 484 255,64 |
| 49 | 7 188 597,19 | 4 484 254,19 |
| 50 | 7 188 595,68 | 4 484 249,41 |
| 51 | 7 188 590,90 | 4 484 250,87 |
| 52 | 7 188 351,27 | 4 484 328,93 |
| 53 | 7 188 356,06 | 4 484 327,49 |
| 54 | 7 188 354,62 | 4 484 322,70 |
| 55 | 7 188 349,83 | 4 484 324,15 |
| 56 | 7 188 103,58 | 4 484 403,90 |
| 57 | 7 188 108,36 | 4 484 402,43 |
| 58 | 7 188 106,89 | 4 484 397,64 |
| 59 | 7 188 102,11 | 4 484 399,11 |
| 60 | 7 187 962,61 | 4 484 447,22 |
| 61 | 7 187 967,41 | 4 484 445,74 |
| 62 | 7 187 966,11 | 4 484 441,69 |
| 63 | 7 187 965,88 | 4 484 440,98 |
| 64 | 7 187 964,84 | 4 484 441,29 |
| 65 | 7 187 964,82 | 4 484 441,30 |
| 66 | 7 187 961,08 | 4 484 442,41 |
| 67 | 7 187 962,35 | 4 484 446,39 |
| 68 | 7 187 962,35 | 4 484 446,40 |
| 69 | 7 187 890,83 | 4 484 471,11 |
| 70 | 7 187 897,24 | 4 484 468,13 |
| 71 | 7 187 895,50 | 4 484 464,37 |
| 72 | 7 187 894,26 | 4 484 461,72 |
| 73 | 7 187 887,85 | 4 484 464,70 |
| 74 | 7 187 889,40 | 4 484 468,04 |
| 75 | 7 190 249,90 | 4 484 492,11 |
| 76 | 7 190 254,00 | 4 484 489,20 |
| 77 | 7 190 251,10 | 4 484 485,10 |
| 78 | 7 190 247,00 | 4 484 488,00 |
| 79 | 7 187 827,74 | 4 484 539,16 |
| 80 | 7 187 831,39 | 4 484 535,74 |
| 81 | 7 187 827,96 | 4 484 532,09 |
| 82 | 7 187 824,31 | 4 484 535,52 |
| 83 | 7 187 766,20 | 4 484 597,00 |
| 84 | 7 187 769,70 | 4 484 593,43 |
| 85 | 7 187 766,12 | 4 484 589,92 |
| 86 | 7 187 762,62 | 4 484 593,51 |
| 87 | 7 188 034,49 | 4 484 672,53 |
| 88 | 7 188 036,30 | 4 484 664,11 |
| 89 | 7 188 029,31 | 4 484 662,60 |
| 90 | 7 188 027,50 | 4 484 671,03 |
| 91 | 7 190 413,60 | 4 484 723,60 |
| 92 | 7 190 417,70 | 4 484 720,70 |
| 93 | 7 190 414,80 | 4 484 716,60 |
| 94 | 7 190 410,70 | 4 484 719,50 |
| 95 | 7 187 608,44 | 4 484 758,65 |
| 96 | 7 187 611,95 | 4 484 755,09 |
| 97 | 7 187 608,39 | 4 484 751,58 |
| 98 | 7 187 604,88 | 4 484 755,15 |
| 99 | 7 187 467,67 | 4 484 901,25 |
| 100 | 7 187 471,19 | 4 484 897,70 |
| 101 | 7 187 467,64 | 4 484 894,18 |
| 102 | 7 187 464,12 | 4 484 897,73 |
| 103 | 7 184 966,10 | 4 484 913,11 |
| 104 | 7 185 142,26 | 4 484 794,94 |
| 105 | 7 185 104,18 | 4 484 743,15 |
| 106 | 7 185 108,67 | 4 484 690,35 |
| 107 | 7 185 263,67 | 4 484 601,65 |
| 108 | 7 185 233,03 | 4 484 523,27 |
| 109 | 7 185 226,43 | 4 484 504,49 |
| 110 | 7 185 198,86 | 4 484 452,24 |
| 111 | 7 185 218,34 | 4 484 435,97 |
| 112 | 7 185 209,52 | 4 484 421,37 |
| 113 | 7 185 199,19 | 4 484 411,97 |
| 114 | 7 185 192,38 | 4 484 391,03 |
| 115 | 7 185 179,52 | 4 484 354,53 |
| 116 | 7 185 147,53 | 4 484 310,65 |
| 117 | 7 185 151,11 | 4 484 307,97 |
| 118 | 7 185 146,91 | 4 484 302,26 |
| 119 | 7 185 145,47 | 4 484 300,87 |
| 120 | 7 185 098,11 | 4 484 275,97 |
| 121 | 7 184 984,19 | 4 484 373,77 |
| 122 | 7 184 979,06 | 4 484 376,42 |
| 123 | 7 184 965,17 | 4 484 388,70 |
| 124 | 7 184 943,66 | 4 484 365,03 |
| 125 | 7 184 939,50 | 4 484 369,18 |
| 126 | 7 184 908,37 | 4 484 396,94 |
| 127 | 7 184 907,70 | 4 484 396,81 |
| 128 | 7 184 571,49 | 4 483 911,32 |
| 129 | 7 184 376,13 | 4 484 048,41 |
| 130 | 7 184 386,69 | 4 484 063,31 |
| 131 | 7 184 358,28 | 4 484 081,53 |
| 132 | 7 184 443,53 | 4 484 208,07 |
| 133 | 7 184 555,33 | 4 484 367,48 |
| 134 | 7 184 591,49 | 4 484 337,50 |
| 135 | 7 184 599,54 | 4 484 346,72 |
| 136 | 7 184 636,93 | 4 484 307,89 |
| 137 | 7 184 703,76 | 4 484 388,42 |
| 138 | 7 184 713,14 | 4 484 399,73 |
| 139 | 7 184 640,19 | 4 484 449,15 |
| 140 | 7 184 652,44 | 4 484 463,77 |
| 141 | 7 184 727,23 | 4 484 449,74 |
| 142 | 7 184 727,96 | 4 484 451,14 |
| 143 | 7 184 741,25 | 4 484 443,92 |
| 144 | 7 184 777,37 | 4 484 531,36 |
| 145 | 7 184 715,93 | 4 484 578,59 |
| 146 | 7 184 677,11 | 4 484 608,41 |
| 147 | 7 184 690,19 | 4 484 626,56 |
| 148 | 7 184 798,56 | 4 484 685,72 |
| 149 | 7 184 821,13 | 4 484 719,17 |
| 150 | 7 184 830,89 | 4 484 716,45 |
| 151 | 7 187 271,76 | 4 485 098,10 |
| 152 | 7 187 275,30 | 4 485 094,56 |
| 153 | 7 187 271,76 | 4 485 091,03 |
| 154 | 7 187 268,22 | 4 485 094,56 |
| 155 | 7 188 068,62 | 4 485 178,54 |
| 156 | 7 188 124,85 | 4 485 170,30 |
| 157 | 7 188 127,76 | 4 485 169,12 |
| 158 | 7 188 131,01 | 4 485 165,35 |
| 159 | 7 188 158,82 | 4 485 133,09 |
| 160 | 7 188 157,83 | 4 485 130,14 |
| 161 | 7 188 158,96 | 4 485 127,22 |
| 162 | 7 188 191,72 | 4 485 086,68 |
| 163 | 7 188 208,43 | 4 485 066,12 |
| 164 | 7 188 220,31 | 4 485 032,92 |
| 165 | 7 188 215,44 | 4 485 025,12 |
| 166 | 7 188 138,91 | 4 484 989,92 |
| 167 | 7 188 133,90 | 4 484 987,63 |
| 168 | 7 188 132,57 | 4 484 987,15 |
| 169 | 7 188 117,99 | 4 484 980,44 |
| 170 | 7 188 084,35 | 4 484 972,93 |
| 171 | 7 188 025,66 | 4 484 959,71 |
| 172 | 7 188 021,85 | 4 484 964,47 |
| 173 | 7 188 004,55 | 4 484 969,45 |
| 174 | 7 187 997,63 | 4 484 971,31 |
| 175 | 7 187 998,06 | 4 484 974,58 |
| 176 | 7 187 999,98 | 4 484 990,46 |
| 177 | 7 187 943,21 | 4 485 062,70 |
| 178 | 7 187 929,98 | 4 485 098,65 |
| 179 | 7 187 931,41 | 4 485 123,92 |
| 180 | 7 187 943,48 | 4 485 143,48 |
| 181 | 7 187 948,11 | 4 485 150,99 |
| 182 | 7 187 959,35 | 4 485 156,68 |
| 183 | 7 187 977,28 | 4 485 162,42 |
| 184 | 7 187 993,33 | 4 485 162,82 |
| 185 | 7 188 013,58 | 4 485 147,77 |
| 186 | 7 188 016,59 | 4 485 148,05 |
| 187 | 7 188 021,36 | 4 485 151,73 |
| 188 | 7 188 030,26 | 4 485 156,75 |
| 189 | 7 187 089,42 | 4 485 280,80 |
| 190 | 7 187 092,93 | 4 485 277,23 |
| 191 | 7 187 089,37 | 4 485 273,73 |
| 192 | 7 187 085,86 | 4 485 277,29 |
| 193 | 7 186 899,23 | 4 485 474,64 |
| 194 | 7 186 902,74 | 4 485 471,08 |
| 195 | 7 186 899,17 | 4 485 467,57 |
| 196 | 7 186 895,66 | 4 485 471,14 |
| 197 | 7 186 754,35 | 4 485 624,51 |
| 198 | 7 186 754,62 | 4 485 618,61 |
| 199 | 7 186 748,72 | 4 485 618,34 |
| 200 | 7 186 748,44 | 4 485 624,23 |
| 201 | 7 186 856,88 | 4 485 816,31 |
| 202 | 7 186 861,26 | 4 485 813,89 |
| 203 | 7 186 858,84 | 4 485 809,51 |
| 204 | 7 186 854,46 | 4 485 811,93 |
| 205 | 7 186 993,72 | 4 486 063,16 |
| 206 | 7 186 998,10 | 4 486 060,77 |
| 207 | 7 186 995,71 | 4 486 056,39 |
| 208 | 7 186 991,33 | 4 486 058,79 |
| 209 | 7 187 127,90 | 4 486 308,39 |
| 210 | 7 187 132,25 | 4 486 305,94 |
| 211 | 7 187 129,80 | 4 486 301,58 |
| 212 | 7 187 125,45 | 4 486 304,03 |
| 213 | 7 187 264,08 | 4 486 550,97 |
| 214 | 7 187 268,44 | 4 486 548,54 |
| 215 | 7 187 266,01 | 4 486 544,17 |
| 216 | 7 187 261,64 | 4 486 546,60 |
| 217 | 7 187 397,52 | 4 486 790,59 |
| 218 | 7 187 401,87 | 4 486 788,14 |
| 219 | 7 187 399,42 | 4 486 783,79 |
| 220 | 7 187 395,07 | 4 486 786,24 |
| 221 | 7 188 476,75 | 4 486 914,35 |
| 222 | 7 188 555,32 | 4 486 885,88 |
| 223 | 7 188 719,88 | 4 486 826,25 |
| 224 | 7 188 667,46 | 4 486 693,27 |
| 225 | 7 188 587,54 | 4 486 490,78 |
| 226 | 7 188 573,47 | 4 486 447,97 |
| 227 | 7 188 533,15 | 4 486 461,98 |
| 228 | 7 188 467,81 | 4 486 487,18 |
| 229 | 7 188 388,55 | 4 486 517,45 |
| 230 | 7 188 336,55 | 4 486 537,46 |
| 231 | 7 188 352,82 | 4 486 581,14 |
| 232 | 7 188 383,29 | 4 486 659,41 |
| 233 | 7 187 535,19 | 4 487 035,73 |
| 234 | 7 187 539,58 | 4 487 033,35 |
| 235 | 7 187 537,20 | 4 487 028,96 |
| 236 | 7 187 532,81 | 4 487 031,34 |
| 237 | 7 187 663,30 | 4 487 272,58 |
| 238 | 7 187 667,67 | 4 487 270,14 |
| 239 | 7 187 665,23 | 4 487 265,77 |
| 240 | 7 187 660,87 | 4 487 268,21 |
| 241 | 7 187 796,75 | 4 487 511,67 |
| 242 | 7 187 801,13 | 4 487 509,25 |
| 243 | 7 187 798,70 | 4 487 504,88 |
| 244 | 7 187 794,33 | 4 487 507,29 |
| 245 | 7 193 238,23 | 4 490 525,71 |
| 246 | 7 193 254,06 | 4 490 524,34 |
| 247 | 7 193 259,75 | 4 490 518,59 |
| 248 | 7 193 262,68 | 4 490 511,41 |
| 249 | 7 193 268,43 | 4 490 492,70 |
| 250 | 7 193 285,74 | 4 490 484,10 |
| 251 | 7 193 297,23 | 4 490 479,83 |
| 252 | 7 193 316,04 | 4 490 453,94 |
| 253 | 7 193 333,23 | 4 490 452,57 |
| 254 | 7 193 354,72 | 4 490 456,98 |
| 255 | 7 193 380,55 | 4 490 468,56 |
| 256 | 7 193 406,39 | 4 490 475,89 |
| 257 | 7 193 419,34 | 4 490 473,04 |
| 258 | 7 193 425,17 | 4 490 462,99 |
| 259 | 7 193 425,20 | 4 490 454,33 |
| 260 | 7 193 423,83 | 4 490 425,53 |
| 261 | 7 193 430,99 | 4 490 424,08 |
| 262 | 7 193 435,33 | 4 490 422,69 |
| 263 | 7 193 461,15 | 4 490 437,19 |
| 264 | 7 193 482,66 | 4 490 440,16 |
| 265 | 7 193 504,17 | 4 490 444,52 |
| 266 | 7 193 517,06 | 4 490 454,63 |
| 267 | 7 193 529,94 | 4 490 470,54 |
| 268 | 7 193 535,71 | 4 490 480,64 |
| 269 | 7 193 551,52 | 4 490 485,05 |
| 270 | 7 193 557,22 | 4 490 485,07 |
| 271 | 7 193 581,66 | 4 490 479,39 |
| 272 | 7 193 617,56 | 4 490 476,60 |
| 273 | 7 193 630,51 | 4 490 472,35 |
| 274 | 7 193 647,83 | 4 490 459,43 |
| 275 | 7 193 656,46 | 4 490 443,59 |
| 276 | 7 193 665,10 | 4 490 429,25 |
| 277 | 7 193 669,47 | 4 490 422,02 |
| 278 | 7 193 680,95 | 4 490 422,09 |
| 279 | 7 193 689,54 | 4 490 420,65 |
| 280 | 7 193 695,37 | 4 490 409,14 |
| 281 | 7 193 695,41 | 4 490 394,77 |
| 282 | 7 193 695,47 | 4 490 378,88 |
| 283 | 7 193 698,38 | 4 490 374,60 |
| 284 | 7 193 702,62 | 4 490 371,73 |
| 285 | 7 193 706,97 | 4 490 373,21 |
| 286 | 7 193 725,57 | 4 490 381,85 |
| 287 | 7 193 734,26 | 4 490 383,34 |
| 288 | 7 193 741,39 | 4 490 381,96 |
| 289 | 7 193 750,00 | 4 490 373,34 |
| 290 | 7 193 754,42 | 4 490 357,51 |
| 291 | 7 193 760,22 | 4 490 351,76 |
| 292 | 7 193 767,36 | 4 490 351,78 |
| 293 | 7 193 775,93 | 4 490 356,12 |
| 294 | 7 193 781,69 | 4 490 366,25 |
| 295 | 7 193 794,58 | 4 490 380,67 |
| 296 | 7 193 794,80 | 4 490 312,96 |
| 297 | 7 193 799,19 | 4 490 265,40 |
| 298 | 7 193 806,47 | 4 490 222,22 |
| 299 | 7 193 832,53 | 4 490 163,26 |
| 300 | 7 193 849,94 | 4 490 120,09 |
| 301 | 7 193 864,37 | 4 490 076,94 |
| 302 | 7 193 874,52 | 4 490 042,36 |
| 303 | 7 193 884,74 | 4 489 983,34 |
| 304 | 7 193 889,32 | 4 489 917,07 |
| 305 | 7 193 896,72 | 4 489 839,27 |
| 306 | 7 193 903,99 | 4 489 798,98 |
| 307 | 7 193 921,46 | 4 489 744,28 |
| 308 | 7 193 944,60 | 4 489 691,03 |
| 309 | 7 193 970,56 | 4 489 632,07 |
| 310 | 7 194 000,92 | 4 489 560,13 |
| 311 | 7 194 026,97 | 4 489 508,35 |
| 312 | 7 194 047,15 | 4 489 473,85 |
| 313 | 7 194 074,57 | 4 489 443,70 |
| 314 | 7 194 099,08 | 4 489 417,82 |
| 315 | 7 194 103,37 | 4 489 403,42 |
| 316 | 7 194 103,40 | 4 489 396,23 |
| 317 | 7 194 089,19 | 4 489 325,53 |
| 318 | 7 194 083,05 | 4 489 320,40 |
| 319 | 7 193 754,29 | 4 488 976,39 |
| 320 | 7 193 757,37 | 4 488 912,66 |
| 321 | 7 193 727,27 | 4 488 811,52 |
| 322 | 7 193 658,67 | 4 488 722,51 |
| 323 | 7 193 563,82 | 4 488 653,82 |
| 324 | 7 193 470,10 | 4 488 612,52 |
| 325 | 7 193 328,83 | 4 488 525,26 |
| 326 | 7 193 213,00 | 4 488 409,89 |
| 327 | 7 192 833,72 | 4 488 044,59 |
| 328 | 7 192 692,51 | 4 487 909,57 |
| 329 | 7 192 593,41 | 4 487 788,33 |
| 330 | 7 192 494,31 | 4 487 604,17 |
| 331 | 7 192 465,42 | 4 487 568,87 |
| 332 | 7 192 345,78 | 4 487 350,74 |
| 333 | 7 192 319,20 | 4 487 320,74 |
| 334 | 7 192 255,28 | 4 487 248,59 |
| 335 | 7 192 136,67 | 4 487 147,47 |
| 336 | 7 192 118,18 | 4 487 105,32 |
| 337 | 7 192 077,36 | 4 487 036,93 |
| 338 | 7 192 074,00 | 4 487 031,90 |
| 339 | 7 192 070,45 | 4 487 027,02 |
| 340 | 7 192 066,89 | 4 487 021,93 |
| 341 | 7 192 064,48 | 4 487 016,29 |
| 342 | 7 192 061,66 | 4 487 009,06 |
| 343 | 7 192 059,44 | 4 487 008,32 |
| 344 | 7 192 057,42 | 4 487 008,40 |
| 345 | 7 192 055,28 | 4 487 006,93 |
| 346 | 7 192 051,06 | 4 487 002,64 |
| 347 | 7 192 046,95 | 4 486 998,00 |
| 348 | 7 192 042,82 | 4 486 993,61 |
| 349 | 7 192 020,13 | 4 486 964,81 |
| 350 | 7 192 016,61 | 4 486 959,76 |
| 351 | 7 192 013,13 | 4 486 954,76 |
| 352 | 7 192 009,95 | 4 486 949,63 |
| 353 | 7 192 006,49 | 4 486 944,63 |
| 354 | 7 192 003,28 | 4 486 939,41 |
| 355 | 7 191 999,96 | 4 486 934,22 |
| 356 | 7 191 996,73 | 4 486 929,15 |
| 357 | 7 191 993,95 | 4 486 923,76 |
| 358 | 7 191 991,31 | 4 486 918,25 |
| 359 | 7 191 988,68 | 4 486 912,78 |
| 360 | 7 191 985,26 | 4 486 907,72 |
| 361 | 7 191 982,03 | 4 486 902,63 |
| 362 | 7 191 978,28 | 4 486 897,76 |
| 363 | 7 191 974,82 | 4 486 892,86 |
| 364 | 7 191 971,25 | 4 486 887,89 |
| 365 | 7 191 968,66 | 4 486 882,50 |
| 366 | 7 191 965,92 | 4 486 877,03 |
| 367 | 7 191 962,53 | 4 486 871,38 |
| 368 | 7 191 959,63 | 4 486 866,11 |
| 369 | 7 191 957,08 | 4 486 860,61 |
| 370 | 7 191 954,67 | 4 486 855,06 |
| 371 | 7 191 952,47 | 4 486 849,48 |
| 372 | 7 191 950,29 | 4 486 843,21 |
| 373 | 7 191 949,17 | 4 486 837,25 |
| 374 | 7 191 947,18 | 4 486 831,49 |
| 375 | 7 191 943,81 | 4 486 826,48 |
| 376 | 7 191 940,16 | 4 486 821,59 |
| 377 | 7 191 936,94 | 4 486 816,52 |
| 378 | 7 191 933,84 | 4 486 811,38 |
| 379 | 7 191 931,02 | 4 486 806,00 |
| 380 | 7 191 928,01 | 4 486 800,74 |
| 381 | 7 191 924,04 | 4 486 796,23 |
| 382 | 7 191 919,53 | 4 486 791,98 |
| 383 | 7 191 915,17 | 4 486 787,66 |
| 384 | 7 191 910,84 | 4 486 781,26 |
| 385 | 7 191 906,04 | 4 486 777,45 |
| 386 | 7 191 901,68 | 4 486 773,23 |
| 387 | 7 191 897,56 | 4 486 768,59 |
| 388 | 7 191 893,87 | 4 486 763,84 |
| 389 | 7 191 886,49 | 4 486 752,60 |
| 390 | 7 191 883,00 | 4 486 747,50 |
| 391 | 7 191 879,67 | 4 486 742,40 |
| 392 | 7 191 876,62 | 4 486 737,12 |
| 393 | 7 191 872,17 | 4 486 733,00 |
| 394 | 7 191 867,04 | 4 486 729,83 |
| 395 | 7 191 862,70 | 4 486 725,44 |
| 396 | 7 191 860,40 | 4 486 719,87 |
| 397 | 7 191 859,28 | 4 486 717,19 |
| 398 | 7 191 857,19 | 4 486 715,95 |
| 399 | 7 191 854,97 | 4 486 712,13 |
| 400 | 7 191 852,38 | 4 486 706,70 |
| 401 | 7 191 850,17 | 4 486 701,09 |
| 402 | 7 191 848,05 | 4 486 695,37 |
| 403 | 7 191 845,17 | 4 486 690,15 |
| 404 | 7 191 832,47 | 4 486 647,46 |
| 405 | 7 191 827,45 | 4 486 632,34 |
| 406 | 7 191 821,42 | 4 486 618,25 |
| 407 | 7 191 813,36 | 4 486 603,61 |
| 408 | 7 191 806,84 | 4 486 586,91 |
| 409 | 7 191 802,45 | 4 486 577,42 |
| 410 | 7 191 799,27 | 4 486 570,20 |
| 411 | 7 191 798,18 | 4 486 564,66 |
| 412 | 7 191 795,54 | 4 486 557,74 |
| 413 | 7 191 793,02 | 4 486 552,64 |
| 414 | 7 191 791,07 | 4 486 550,79 |
| 415 | 7 191 786,73 | 4 486 546,62 |
| 416 | 7 191 782,95 | 4 486 541,96 |
| 417 | 7 191 780,10 | 4 486 536,46 |
| 418 | 7 191 778,24 | 4 486 530,72 |
| 419 | 7 191 776,18 | 4 486 525,05 |
| 420 | 7 191 776,44 | 4 486 512,91 |
| 421 | 7 191 775,30 | 4 486 506,93 |
| 422 | 7 191 771,64 | 4 486 502,11 |
| 423 | 7 191 767,10 | 4 486 498,04 |
| 424 | 7 191 764,99 | 4 486 497,53 |
| 425 | 7 191 763,09 | 4 486 498,23 |
| 426 | 7 191 757,91 | 4 486 500,56 |
| 427 | 7 191 752,52 | 4 486 503,24 |
| 428 | 7 191 749,00 | 4 486 503,98 |
| 429 | 7 191 743,80 | 4 486 500,58 |
| 430 | 7 191 740,55 | 4 486 495,41 |
| 431 | 7 191 738,47 | 4 486 489,61 |
| 432 | 7 191 735,70 | 4 486 484,17 |
| 433 | 7 191 733,61 | 4 486 478,36 |
| 434 | 7 191 728,62 | 4 486 469,94 |
| 435 | 7 191 726,20 | 4 486 464,38 |
| 436 | 7 191 723,85 | 4 486 458,77 |
| 437 | 7 191 721,28 | 4 486 453,24 |
| 438 | 7 191 718,02 | 4 486 447,91 |
| 439 | 7 191 715,32 | 4 486 442,53 |
| 440 | 7 191 712,25 | 4 486 437,14 |
| 441 | 7 191 709,46 | 4 486 431,55 |
| 442 | 7 191 706,88 | 4 486 426,01 |
| 443 | 7 191 704,18 | 4 486 420,49 |
| 444 | 7 191 701,48 | 4 486 415,12 |
| 445 | 7 191 698,57 | 4 486 409,85 |
| 446 | 7 191 693,82 | 4 486 400,13 |
| 447 | 7 191 691,25 | 4 486 394,61 |
| 448 | 7 191 688,69 | 4 486 389,05 |
| 449 | 7 191 685,57 | 4 486 383,88 |
| 450 | 7 191 682,73 | 4 486 378,53 |
| 451 | 7 191 679,48 | 4 486 373,34 |
| 452 | 7 191 677,36 | 4 486 372,02 |
| 453 | 7 191 572,65 | 4 486 268,90 |
| 454 | 7 191 518,30 | 4 486 200,99 |
| 455 | 7 191 503,65 | 4 486 213,10 |
| 456 | 7 191 479,70 | 4 486 202,10 |
| 457 | 7 191 471,96 | 4 486 194,92 |
| 458 | 7 191 462,13 | 4 486 178,35 |
| 459 | 7 191 451,11 | 4 486 166,90 |
| 460 | 7 191 428,47 | 4 486 131,99 |
| 461 | 7 191 406,44 | 4 486 098,62 |
| 462 | 7 191 387,44 | 4 486 069,30 |
| 463 | 7 191 358,79 | 4 485 987,27 |
| 464 | 7 191 352,70 | 4 485 957,06 |
| 465 | 7 191 347,69 | 4 485 867,08 |
| 466 | 7 191 346,22 | 4 485 778,38 |
| 467 | 7 191 349,65 | 4 485 762,44 |
| 468 | 7 191 348,20 | 4 485 746,50 |
| 469 | 7 191 340,11 | 4 485 734,92 |
| 470 | 7 191 339,72 | 4 485 734,17 |
| 471 | 7 191 337,26 | 4 485 732,32 |
| 472 | 7 191 337,20 | 4 485 731,55 |
| 473 | 7 191 336,88 | 4 485 728,75 |
| 474 | 7 191 336,52 | 4 485 724,96 |
| 475 | 7 191 336,40 | 4 485 722,94 |
| 476 | 7 191 336,39 | 4 485 720,19 |
| 477 | 7 191 336,57 | 4 485 718,95 |
| 478 | 7 191 336,91 | 4 485 717,90 |
| 479 | 7 191 337,37 | 4 485 716,99 |
| 480 | 7 191 337,81 | 4 485 716,44 |
| 481 | 7 191 338,78 | 4 485 715,34 |
| 482 | 7 191 339,82 | 4 485 714,48 |
| 483 | 7 191 341,41 | 4 485 713,26 |
| 484 | 7 191 343,00 | 4 485 712,22 |
| 485 | 7 191 343,56 | 4 485 711,78 |
| 486 | 7 191 344,27 | 4 485 710,94 |
| 487 | 7 191 344,43 | 4 485 710,13 |
| 488 | 7 191 343,76 | 4 485 709,27 |
| 489 | 7 191 342,66 | 4 485 708,24 |
| 490 | 7 191 340,51 | 4 485 706,38 |
| 491 | 7 191 340,51 | 4 485 696,14 |
| 492 | 7 191 344,37 | 4 485 654,36 |
| 493 | 7 191 345,01 | 4 485 638,30 |
| 494 | 7 191 350,15 | 4 485 612,60 |
| 495 | 7 191 348,87 | 4 485 600,37 |
| 496 | 7 191 345,01 | 4 485 582,39 |
| 497 | 7 191 342,44 | 4 485 552,82 |
| 498 | 7 191 341,16 | 4 485 527,75 |
| 499 | 7 191 341,80 | 4 485 502,69 |
| 500 | 7 191 343,73 | 4 485 481,47 |
| 501 | 7 191 349,51 | 4 485 424,92 |
| 502 | 7 191 352,72 | 4 485 397,93 |
| 503 | 7 191 353,37 | 4 485 372,86 |
| 504 | 7 191 354,65 | 4 485 360,01 |
| 505 | 7 191 357,87 | 4 485 343,30 |
| 506 | 7 191 369,43 | 4 485 311,16 |
| 507 | 7 191 370,72 | 4 485 297,01 |
| 508 | 7 191 371,36 | 4 485 271,31 |
| 509 | 7 191 369,43 | 4 485 252,04 |
| 510 | 7 191 366,22 | 4 485 230,18 |
| 511 | 7 191 366,86 | 4 485 210,90 |
| 512 | 7 191 367,51 | 4 485 201,26 |
| 513 | 7 191 373,93 | 4 485 184,54 |
| 514 | 7 191 377,15 | 4 485 170,41 |
| 515 | 7 191 380,57 | 4 485 158,52 |
| 516 | 7 191 385,75 | 4 485 146,87 |
| 517 | 7 191 393,27 | 4 485 136,30 |
| 518 | 7 191 395,91 | 4 485 128,37 |
| 519 | 7 191 393,80 | 4 485 119,89 |
| 520 | 7 191 389,03 | 4 485 113,01 |
| 521 | 7 191 387,97 | 4 485 104,02 |
| 522 | 7 191 396,44 | 4 485 068,57 |
| 523 | 7 191 412,32 | 4 485 026,23 |
| 524 | 7 191 426,60 | 4 485 004,02 |
| 525 | 7 191 437,62 | 4 484 982,50 |
| 526 | 7 191 444,60 | 4 484 966,96 |
| 527 | 7 191 453,06 | 4 484 950,02 |
| 528 | 7 191 467,88 | 4 484 926,22 |
| 529 | 7 191 480,58 | 4 484 908,76 |
| 530 | 7 191 489,05 | 4 484 892,88 |
| 531 | 7 191 496,98 | 4 484 873,30 |
| 532 | 7 191 505,98 | 4 484 860,07 |
| 533 | 7 191 519,21 | 4 484 840,49 |
| 534 | 7 191 527,68 | 4 484 826,22 |
| 535 | 7 191 534,55 | 4 484 815,62 |
| 536 | 7 191 541,43 | 4 484 806,10 |
| 537 | 7 191 548,84 | 4 484 792,87 |
| 538 | 7 191 559,42 | 4 484 779,64 |
| 539 | 7 191 565,25 | 4 484 770,11 |
| 540 | 7 191 576,89 | 4 484 759,53 |
| 541 | 7 191 585,35 | 4 484 750,00 |
| 542 | 7 191 594,35 | 4 484 734,66 |
| 543 | 7 191 604,93 | 4 484 719,84 |
| 544 | 7 191 613,40 | 4 484 703,97 |
| 545 | 7 191 619,43 | 4 484 695,82 |
| 546 | 7 191 622,40 | 4 484 691,80 |
| 547 | 7 191 631,10 | 4 484 682,99 |
| 548 | 7 191 645,38 | 4 484 666,20 |
| 549 | 7 191 658,02 | 4 484 652,60 |
| 550 | 7 191 669,72 | 4 484 639,89 |
| 551 | 7 191 672,69 | 4 484 636,83 |
| 552 | 7 191 677,22 | 4 484 633,11 |
| 553 | 7 191 679,06 | 4 484 631,20 |
| 554 | 7 191 679,94 | 4 484 629,60 |
| 555 | 7 191 681,68 | 4 484 624,62 |
| 556 | 7 191 683,72 | 4 484 620,19 |
| 557 | 7 191 685,70 | 4 484 616,96 |
| 558 | 7 191 689,01 | 4 484 612,46 |
| 559 | 7 191 692,82 | 4 484 607,93 |
| 560 | 7 191 695,22 | 4 484 606,48 |
| 561 | 7 191 696,80 | 4 484 606,38 |
| 562 | 7 191 699,26 | 4 484 606,71 |
| 563 | 7 191 700,87 | 4 484 606,70 |
| 564 | 7 191 702,48 | 4 484 606,38 |
| 565 | 7 191 704,72 | 4 484 605,62 |
| 566 | 7 191 708,00 | 4 484 603,91 |
| 567 | 7 191 710,98 | 4 484 601,71 |
| 568 | 7 191 714,18 | 4 484 599,09 |
| 569 | 7 191 716,55 | 4 484 596,80 |
| 570 | 7 191 729,39 | 4 484 582,56 |
| 571 | 7 191 730,88 | 4 484 580,33 |
| 572 | 7 191 732,57 | 4 484 578,06 |
| 573 | 7 191 733,84 | 4 484 575,76 |
| 574 | 7 191 735,97 | 4 484 573,48 |
| 575 | 7 191 737,16 | 4 484 572,90 |
| 576 | 7 191 739,16 | 4 484 572,62 |
| 577 | 7 191 744,55 | 4 484 572,86 |
| 578 | 7 191 745,80 | 4 484 572,87 |
| 579 | 7 191 748,68 | 4 484 572,53 |
| 580 | 7 191 751,53 | 4 484 571,73 |
| 581 | 7 191 754,39 | 4 484 570,78 |
| 582 | 7 191 757,26 | 4 484 569,47 |
| 583 | 7 191 759,10 | 4 484 568,53 |
| 584 | 7 191 760,31 | 4 484 567,73 |
| 585 | 7 191 761,32 | 4 484 566,60 |
| 586 | 7 191 762,28 | 4 484 564,82 |
| 587 | 7 191 762,89 | 4 484 562,54 |
| 588 | 7 191 763,75 | 4 484 560,40 |
| 589 | 7 191 765,67 | 4 484 555,48 |
| 590 | 7 191 767,16 | 4 484 551,99 |
| 591 | 7 191 770,78 | 4 484 545,82 |
| 592 | 7 191 772,46 | 4 484 543,51 |
| 593 | 7 191 773,95 | 4 484 541,64 |
| 594 | 7 191 775,69 | 4 484 539,92 |
| 595 | 7 191 794,18 | 4 484 521,99 |
| 596 | 7 191 816,28 | 4 484 506,50 |
| 597 | 7 191 839,04 | 4 484 492,35 |
| 598 | 7 191 862,98 | 4 484 477,13 |
| 599 | 7 191 879,97 | 4 484 469,16 |
| 600 | 7 191 892,25 | 4 484 460,48 |
| 601 | 7 191 905,25 | 4 484 454,28 |
| 602 | 7 191 922,11 | 4 484 447,20 |
| 603 | 7 191 939,25 | 4 484 440,77 |
| 604 | 7 191 953,84 | 4 484 434,94 |
| 605 | 7 191 969,70 | 4 484 428,99 |
| 606 | 7 191 980,46 | 4 484 424,58 |
| 607 | 7 191 997,48 | 4 484 416,79 |
| 608 | 7 192 011,25 | 4 484 411,20 |
| 609 | 7 192 022,61 | 4 484 407,01 |
| 610 | 7 192 038,07 | 4 484 400,89 |
| 611 | 7 192 040,37 | 4 484 400,16 |
| 612 | 7 192 045,83 | 4 484 399,13 |
| 613 | 7 192 051,80 | 4 484 397,92 |
| 614 | 7 192 054,87 | 4 484 396,87 |
| 615 | 7 192 071,99 | 4 484 389,99 |
| 616 | 7 192 086,90 | 4 484 382,89 |
| 617 | 7 192 093,66 | 4 484 380,26 |
| 618 | 7 192 097,02 | 4 484 379,07 |
| 619 | 7 192 099,71 | 4 484 378,31 |
| 620 | 7 192 101,99 | 4 484 378,07 |
| 621 | 7 192 109,14 | 4 484 377,66 |
| 622 | 7 192 112,04 | 4 484 377,28 |
| 623 | 7 192 114,76 | 4 484 376,68 |
| 624 | 7 192 116,14 | 4 484 375,84 |
| 625 | 7 192 117,27 | 4 484 374,81 |
| 626 | 7 192 119,35 | 4 484 372,14 |
| 627 | 7 192 121,24 | 4 484 369,37 |
| 628 | 7 192 121,72 | 4 484 368,22 |
| 629 | 7 192 123,04 | 4 484 366,62 |
| 630 | 7 192 124,36 | 4 484 365,28 |
| 631 | 7 192 134,82 | 4 484 358,31 |
| 632 | 7 192 143,02 | 4 484 352,91 |
| 633 | 7 192 157,15 | 4 484 344,46 |
| 634 | 7 192 159,80 | 4 484 342,66 |
| 635 | 7 192 161,19 | 4 484 341,09 |
| 636 | 7 192 164,29 | 4 484 337,19 |
| 637 | 7 192 166,08 | 4 484 334,67 |
| 638 | 7 192 204,80 | 4 484 313,73 |
| 639 | 7 192 309,85 | 4 484 309,22 |
| 640 | 7 192 376,04 | 4 484 314,99 |
| 641 | 7 192 426,00 | 4 484 329,28 |
| 642 | 7 192 484,25 | 4 484 371,90 |
| 643 | 7 192 581,91 | 4 484 387,97 |
| 644 | 7 192 650,96 | 4 484 390,37 |
| 645 | 7 192 711,56 | 4 484 402,76 |
| 646 | 7 192 766,07 | 4 484 419,26 |
| 647 | 7 192 794,08 | 4 484 436,19 |
| 648 | 7 192 867,13 | 4 484 474,33 |
| 649 | 7 192 942,76 | 4 484 511,37 |
| 650 | 7 193 127,37 | 4 484 660,29 |
| 651 | 7 193 135,87 | 4 484 665,42 |
| 652 | 7 193 192,94 | 4 484 699,86 |
| 653 | 7 193 252,44 | 4 484 734,96 |
| 654 | 7 193 336,71 | 4 484 771,25 |
| 655 | 7 193 460,53 | 4 484 833,14 |
| 656 | 7 193 560,88 | 4 484 885,36 |
| 657 | 7 193 644,49 | 4 484 916,88 |
| 658 | 7 193 728,75 | 4 484 935,17 |
| 659 | 7 193 833,44 | 4 484 952,53 |
| 660 | 7 193 937,88 | 4 484 956,63 |
| 661 | 7 194 034,21 | 4 484 945,17 |
| 662 | 7 194 112,23 | 4 484 927,14 |
| 663 | 7 194 186,06 | 4 484 904,17 |
| 664 | 7 194 313,39 | 4 484 838,29 |
| 665 | 7 194 511,35 | 4 484 705,76 |
| 666 | 7 194 642,59 | 4 484 621,30 |
| 667 | 7 194 736,87 | 4 484 554,31 |
| 668 | 7 194 827,17 | 4 484 501,09 |
| 669 | 7 194 858,67 | 4 484 473,22 |
| 670 | 7 194 899,65 | 4 484 432,56 |
| 671 | 7 194 934,28 | 4 484 376,42 |
| 672 | 7 194 939,32 | 4 484 290,42 |
| 673 | 7 194 920,16 | 4 484 172,95 |
| 674 | 7 194 872,22 | 4 484 045,53 |
| 675 | 7 194 819,57 | 4 483 923,58 |
| 676 | 7 194 759,53 | 4 483 807,91 |
| 677 | 7 194 722,44 | 4 483 731,25 |
| 678 | 7 194 670,96 | 4 483 658,64 |
| 679 | 7 194 629,57 | 4 483 615,89 |
| 680 | 7 194 541,01 | 4 483 558,73 |
| 681 | 7 194 516,11 | 4 483 502,62 |
| 682 | 7 194 476,63 | 4 483 403,29 |
| 683 | 7 194 441,52 | 4 483 304,77 |
| 684 | 7 194 423,55 | 4 483 266,08 |
| 685 | 7 194 372,77 | 4 483 176,69 |
| 686 | 7 194 346,77 | 4 483 138,06 |
| 687 | 7 194 315,60 | 4 483 091,46 |
| 688 | 7 194 282,87 | 4 483 042,62 |
| 689 | 7 194 236,16 | 4 482 982,98 |
| 690 | 7 194 171,97 | 4 482 899,40 |
| 691 | 7 194 137,30 | 4 482 860,21 |
| 692 | 7 194 047,82 | 4 482 754,93 |
| 693 | 7 193 996,97 | 4 482 697,24 |
| 694 | 7 193 932,07 | 4 482 622,57 |
| 695 | 7 193 864,69 | 4 482 531,60 |
| 696 | 7 193 772,68 | 4 482 422,59 |
| 697 | 7 193 714,45 | 4 482 352,81 |
| 698 | 7 193 652,55 | 4 482 262,24 |
| 699 | 7 193 621,83 | 4 482 233,18 |
| 700 | 7 193 562,25 | 4 482 185,17 |
| 701 | 7 193 524,04 | 4 482 105,06 |
| 702 | 7 193 510,90 | 4 482 064,32 |
| 703 | 7 193 501,65 | 4 482 025,49 |
| 704 | 7 193 493,77 | 4 481 984,13 |
| 705 | 7 193 489,23 | 4 481 942,10 |
| 706 | 7 193 488,30 | 4 481 909,61 |
| 707 | 7 193 510,32 | 4 481 817,21 |
| 708 | 7 193 511,05 | 4 481 664,19 |
| 709 | 7 193 506,70 | 4 481 552,15 |
| 710 | 7 193 498,06 | 4 481 481,65 |
| 711 | 7 193 481,13 | 4 481 356,61 |
| 712 | 7 193 464,87 | 4 481 337,61 |
| 713 | 7 193 466,83 | 4 481 309,09 |
| 714 | 7 193 468,77 | 4 481 280,95 |
| 715 | 7 193 469,45 | 4 481 271,00 |
| 716 | 7 193 458,66 | 4 481 249,16 |
| 717 | 7 193 422,86 | 4 481 176,62 |
| 718 | 7 193 413,41 | 4 481 157,43 |
| 719 | 7 193 410,69 | 4 481 151,91 |
| 720 | 7 193 355,97 | 4 481 041,00 |
| 721 | 7 193 355,59 | 4 481 040,24 |
| 722 | 7 193 293,05 | 4 480 939,26 |
| 723 | 7 193 263,46 | 4 480 910,51 |
| 724 | 7 193 217,51 | 4 480 865,87 |
| 725 | 7 193 207,79 | 4 480 856,43 |
| 726 | 7 193 207,23 | 4 480 855,87 |
| 727 | 7 193 116,14 | 4 480 826,38 |
| 728 | 7 193 076,62 | 4 480 784,99 |
| 729 | 7 193 033,23 | 4 480 739,55 |
| 730 | 7 193 030,09 | 4 480 736,25 |
| 731 | 7 193 016,40 | 4 480 699,59 |
| 732 | 7 192 961,43 | 4 480 552,44 |
| 733 | 7 192 955,66 | 4 480 534,30 |
| 734 | 7 192 853,35 | 4 480 213,02 |
| 735 | 7 192 774,94 | 4 480 009,81 |
| 736 | 7 192 738,45 | 4 479 940,73 |
| 737 | 7 192 728,65 | 4 479 921,66 |
| 738 | 7 192 718,85 | 4 479 902,59 |
| 739 | 7 192 668,44 | 4 479 806,14 |
| 740 | 7 192 479,02 | 4 479 532,14 |
| 741 | 7 192 247,46 | 4 479 224,98 |
| 742 | 7 192 138,68 | 4 479 062,38 |
| 743 | 7 192 030,23 | 4 478 897,76 |
| 744 | 7 191 934,25 | 4 478 791,04 |
| 745 | 7 190 998,27 | 4 482 008,66 |
| 746 | 7 190 988,25 | 4 482 061,94 |
| 747 | 7 190 963,55 | 4 482 149,06 |
| 748 | 7 190 944,66 | 4 482 228,27 |
| 749 | 7 190 960,61 | 4 482 211,05 |
| 750 | 7 190 978,07 | 4 482 179,44 |
| 751 | 7 190 992,71 | 4 482 155,02 |
| 752 | 7 191 017,18 | 4 482 146,50 |
| 753 | 7 191 033,14 | 4 482 146,57 |
| 754 | 7 191 043,04 | 4 482 141,63 |
| 755 | 7 191 064,22 | 4 482 142,70 |
| 756 | 7 191 071,10 | 4 482 146,90 |
| 757 | 7 191 075,85 | 4 482 153,22 |
| 758 | 7 191 080,70 | 4 482 164,85 |
| 759 | 7 191 082,13 | 4 482 173,34 |
| 760 | 7 191 082,72 | 4 482 176,82 |
| 761 | 7 191 090,15 | 4 482 192,95 |
| 762 | 7 191 095,54 | 4 482 243,36 |
| 763 | 7 191 098,24 | 4 482 260,69 |
| 764 | 7 191 103,96 | 4 482 272,24 |
| 765 | 7 191 123,95 | 4 482 283,85 |
| 766 | 7 191 138,32 | 4 482 286,82 |
| 767 | 7 191 168,56 | 4 482 282,50 |
| 768 | 7 191 187,19 | 4 482 278,36 |
| 769 | 7 191 201,61 | 4 482 275,61 |
| 770 | 7 191 217,76 | 4 482 262,30 |
| 771 | 7 191 208,90 | 4 482 241,94 |
| 772 | 7 191 201,30 | 4 482 226,51 |
| 773 | 7 191 210,18 | 4 482 214,13 |
| 774 | 7 191 215,03 | 4 482 211,46 |
| 775 | 7 191 215,03 | 4 482 210,84 |
| 776 | 7 191 222,24 | 4 482 197,98 |
| 777 | 7 191 231,00 | 4 482 187,94 |
| 778 | 7 191 249,65 | 4 482 183,80 |
| 779 | 7 191 271,14 | 4 482 186,86 |
| 780 | 7 191 291,16 | 4 482 197,11 |
| 781 | 7 191 305,18 | 4 482 212,78 |
| 782 | 7 191 326,91 | 4 482 216,09 |
| 783 | 7 191 339,44 | 4 482 228,05 |
| 784 | 7 191 372,95 | 4 482 254,23 |
| 785 | 7 191 393,72 | 4 482 307,44 |
| 786 | 7 191 396,10 | 4 482 352,94 |
| 787 | 7 191 381,35 | 4 482 400,45 |
| 788 | 7 191 358,97 | 4 482 432,88 |
| 789 | 7 191 363,75 | 4 482 453,64 |
| 790 | 7 191 364,62 | 4 482 457,70 |
| 791 | 7 191 384,21 | 4 482 462,17 |
| 792 | 7 191 401,60 | 4 482 462,99 |
| 793 | 7 191 417,77 | 4 482 463,79 |
| 794 | 7 191 429,47 | 4 482 464,33 |
| 795 | 7 191 442,79 | 4 482 474,30 |
| 796 | 7 191 430,41 | 4 482 513,13 |
| 797 | 7 191 422,68 | 4 482 556,81 |
| 798 | 7 191 429,03 | 4 482 577,47 |
| 799 | 7 191 424,57 | 4 482 597,00 |
| 800 | 7 191 429,47 | 4 482 616,94 |
| 801 | 7 191 449,80 | 4 482 629,60 |
| 802 | 7 191 450,70 | 4 482 629,74 |
| 803 | 7 191 480,89 | 4 482 634,65 |
| 804 | 7 191 495,60 | 4 482 643,76 |
| 805 | 7 191 500,76 | 4 482 646,95 |
| 806 | 7 191 501,10 | 4 482 647,16 |
| 807 | 7 191 496,14 | 4 482 695,17 |
| 808 | 7 191 485,75 | 4 482 716,78 |
| 809 | 7 191 477,09 | 4 482 749,38 |
| 810 | 7 191 477,21 | 4 482 749,72 |
| 811 | 7 191 478,59 | 4 482 760,08 |
| 812 | 7 191 484,72 | 4 482 807,79 |
| 813 | 7 191 485,21 | 4 482 811,66 |
| 814 | 7 191 481,96 | 4 482 814,47 |
| 815 | 7 191 481,92 | 4 482 814,51 |
| 816 | 7 191 448,12 | 4 482 843,34 |
| 817 | 7 191 441,05 | 4 482 849,40 |
| 818 | 7 191 440,17 | 4 482 868,13 |
| 819 | 7 191 424,97 | 4 482 894,03 |
| 820 | 7 191 402,02 | 4 482 912,59 |
| 821 | 7 191 382,74 | 4 482 947,72 |
| 822 | 7 191 362,95 | 4 482 997,92 |
| 823 | 7 191 345,15 | 4 483 030,89 |
| 824 | 7 191 319,21 | 4 483 063,27 |
| 825 | 7 191 286,74 | 4 483 107,08 |
| 826 | 7 191 239,29 | 4 483 176,90 |
| 827 | 7 191 196,66 | 4 483 263,16 |
| 828 | 7 191 145,27 | 4 483 341,97 |
| 829 | 7 191 097,12 | 4 483 400,19 |
| 830 | 7 191 031,68 | 4 483 479,43 |
| 831 | 7 191 002,79 | 4 483 501,42 |
| 832 | 7 191 002,79 | 4 483 501,46 |
| 833 | 7 191 002,78 | 4 483 503,26 |
| 834 | 7 191 003,02 | 4 483 519,87 |
| 835 | 7 191 018,90 | 4 483 553,36 |
| 836 | 7 191 021,45 | 4 483 573,21 |
| 837 | 7 191 017,38 | 4 483 577,86 |
| 838 | 7 191 012,65 | 4 483 573,89 |
| 839 | 7 191 010,12 | 4 483 577,80 |
| 840 | 7 191 006,91 | 4 483 582,79 |
| 841 | 7 191 011,98 | 4 483 586,31 |
| 842 | 7 190 865,34 | 4 483 821,67 |
| 843 | 7 190 865,24 | 4 483 821,64 |
| 844 | 7 190 831,46 | 4 483 817,30 |
| 845 | 7 190 825,47 | 4 483 816,75 |
| 846 | 7 190 814,02 | 4 483 800,36 |
| 847 | 7 190 809,40 | 4 483 793,76 |
| 848 | 7 190 805,49 | 4 483 788,12 |
| 849 | 7 190 798,31 | 4 483 767,47 |
| 850 | 7 190 795,68 | 4 483 759,23 |
| 851 | 7 190 793,48 | 4 483 752,33 |
| 852 | 7 190 801,48 | 4 483 734,26 |
| 853 | 7 190 771,71 | 4 483 736,02 |
| 854 | 7 190 755,75 | 4 483 741,10 |
| 855 | 7 190 741,78 | 4 483 746,74 |
| 856 | 7 190 719,41 | 4 483 755,34 |
| 857 | 7 190 698,29 | 4 483 779,74 |
| 858 | 7 190 691,88 | 4 483 786,70 |
| 859 | 7 190 687,17 | 4 483 792,45 |
| 860 | 7 190 714,20 | 4 483 814,97 |
| 861 | 7 190 732,88 | 4 483 830,60 |
| 862 | 7 190 747,68 | 4 483 842,02 |
| 863 | 7 190 740,05 | 4 483 858,27 |
| 864 | 7 190 807,33 | 4 483 945,09 |
| 865 | 7 190 816,28 | 4 483 956,94 |
| 866 | 7 190 833,12 | 4 483 954,53 |
| 867 | 7 190 845,27 | 4 483 947,29 |
| 868 | 7 190 849,09 | 4 483 945,04 |
| 869 | 7 190 856,26 | 4 483 940,80 |
| 870 | 7 190 856,24 | 4 483 940,77 |
| 871 | 7 190 858,36 | 4 483 939,55 |
| 872 | 7 190 861,27 | 4 483 937,81 |
| 873 | 7 190 861,27 | 4 483 937,83 |
| 874 | 7 190 873,36 | 4 483 930,63 |
| 875 | 7 190 951,48 | 4 484 144,59 |
| 876 | 7 190 945,81 | 4 484 152,03 |
| 877 | 7 190 943,40 | 4 484 155,21 |
| 878 | 7 190 941,66 | 4 484 157,49 |
| 879 | 7 190 933,99 | 4 484 167,58 |
| 880 | 7 190 931,08 | 4 484 171,38 |
| 881 | 7 190 879,50 | 4 484 239,15 |
| 882 | 7 190 724,47 | 4 484 442,95 |
| 883 | 7 190 508,94 | 4 484 725,89 |
| 884 | 7 190 466,86 | 4 484 781,24 |
| 885 | 7 190 461,80 | 4 484 787,89 |
| 886 | 7 190 455,86 | 4 484 795,77 |
| 887 | 7 190 410,84 | 4 484 854,99 |
| 888 | 7 190 400,97 | 4 484 867,96 |
| 889 | 7 190 400,23 | 4 484 861,49 |
| 890 | 7 190 394,57 | 4 484 862,07 |
| 891 | 7 190 395,81 | 4 484 871,25 |
| 892 | 7 190 398,59 | 4 484 870,95 |
| 893 | 7 190 397,26 | 4 484 872,76 |
| 894 | 7 190 390,93 | 4 484 874,09 |
| 895 | 7 190 390,66 | 4 484 871,56 |
| 896 | 7 190 389,82 | 4 484 862,50 |
| 897 | 7 190 388,05 | 4 484 843,65 |
| 898 | 7 190 320,92 | 4 484 846,81 |
| 899 | 7 190 299,89 | 4 484 888,00 |
| 900 | 7 190 301,28 | 4 484 893,56 |
| 901 | 7 190 265,70 | 4 484 901,21 |
| 902 | 7 190 262,07 | 4 484 951,84 |
| 903 | 7 190 258,85 | 4 484 993,97 |
| 904 | 7 190 246,82 | 4 485 032,18 |
| 905 | 7 190 228,80 | 4 485 089,39 |
| 906 | 7 190 228,67 | 4 485 089,65 |
| 907 | 7 190 217,72 | 4 485 124,44 |
| 908 | 7 190 182,34 | 4 485 170,96 |
| 909 | 7 190 131,81 | 4 485 237,24 |
| 910 | 7 190 027,62 | 4 485 373,90 |
| 911 | 7 189 931,91 | 4 485 499,32 |
| 912 | 7 189 916,79 | 4 485 519,02 |
| 913 | 7 189 840,69 | 4 485 618,90 |
| 914 | 7 189 804,78 | 4 485 665,90 |
| 915 | 7 189 800,80 | 4 485 671,12 |
| 916 | 7 189 776,18 | 4 485 703,38 |
| 917 | 7 189 756,44 | 4 485 692,31 |
| 918 | 7 188 052,42 | 4 484 704,11 |
| 919 | 7 188 030,12 | 4 484 691,17 |
| 920 | 7 187 960,95 | 4 484 647,74 |
| 921 | 7 187 940,17 | 4 484 636,33 |
| 922 | 7 187 934,77 | 4 484 635,82 |
| 923 | 7 187 933,63 | 4 484 632,74 |
| 924 | 7 187 729,95 | 4 484 520,45 |
| 925 | 7 187 695,61 | 4 484 506,53 |
| 926 | 7 187 608,10 | 4 484 480,67 |
| 927 | 7 186 920,32 | 4 484 307,08 |
| 928 | 7 186 719,88 | 4 484 255,07 |
| 929 | 7 186 711,92 | 4 484 253,79 |
| 930 | 7 186 708,03 | 4 484 244,13 |
| 931 | 7 186 705,78 | 4 484 238,69 |
| 932 | 7 186 674,70 | 4 484 232,17 |
| 933 | 7 186 649,25 | 4 484 226,15 |
| 934 | 7 186 611,02 | 4 484 217,64 |
| 935 | 7 186 539,68 | 4 484 199,71 |
| 936 | 7 186 545,30 | 4 484 184,20 |
| 937 | 7 186 528,37 | 4 484 180,94 |
| 938 | 7 186 511,59 | 4 484 177,58 |
| 939 | 7 186 497,35 | 4 484 174,74 |
| 940 | 7 186 482,65 | 4 484 172,03 |
| 941 | 7 186 452,89 | 4 484 166,55 |
| 942 | 7 186 430,18 | 4 484 162,21 |
| 943 | 7 186 409,46 | 4 484 158,18 |
| 944 | 7 186 396,70 | 4 484 155,68 |
| 945 | 7 186 392,21 | 4 484 157,70 |
| 946 | 7 186 388,93 | 4 484 166,70 |
| 947 | 7 186 382,15 | 4 484 185,96 |
| 948 | 7 186 372,30 | 4 484 214,09 |
| 949 | 7 186 366,83 | 4 484 229,42 |
| 950 | 7 186 361,50 | 4 484 244,33 |
| 951 | 7 186 359,29 | 4 484 250,67 |
| 952 | 7 186 358,43 | 4 484 269,36 |
| 953 | 7 186 359,55 | 4 484 272,73 |
| 954 | 7 186 368,79 | 4 484 286,64 |
| 955 | 7 186 378,61 | 4 484 300,31 |
| 956 | 7 186 388,57 | 4 484 314,14 |
| 957 | 7 186 394,49 | 4 484 317,11 |
| 958 | 7 186 105,23 | 4 484 383,21 |
| 959 | 7 186 104,96 | 4 484 382,12 |
| 960 | 7 186 100,87 | 4 484 383,18 |
| 961 | 7 186 101,08 | 4 484 384,16 |
| 962 | 7 185 628,22 | 4 484 493,13 |
| 963 | 7 185 602,51 | 4 484 498,61 |
| 964 | 7 185 580,54 | 4 484 498,84 |
| 965 | 7 185 558,32 | 4 484 493,49 |
| 966 | 7 185 513,78 | 4 484 467,28 |
| 967 | 7 185 510,63 | 4 484 466,73 |
| 968 | 7 185 506,82 | 4 484 468,34 |
| 969 | 7 185 483,08 | 4 484 454,47 |
| 970 | 7 185 482,21 | 4 484 447,89 |
| 971 | 7 185 478,78 | 4 484 444,04 |
| 972 | 7 185 454,16 | 4 484 429,90 |
| 973 | 7 185 430,02 | 4 484 421,37 |
| 974 | 7 185 167,92 | 4 484 273,88 |
| 975 | 7 185 165,37 | 4 484 256,86 |
| 976 | 7 185 173,59 | 4 484 262,32 |
| 977 | 7 185 181,02 | 4 484 250,44 |
| 978 | 7 185 177,54 | 4 484 238,61 |
| 979 | 7 185 164,64 | 4 484 229,79 |
| 980 | 7 185 162,02 | 4 484 229,89 |
| 981 | 7 185 145,65 | 4 484 241,37 |
| 982 | 7 185 151,73 | 4 484 253,48 |
| 983 | 7 185 149,34 | 4 484 263,21 |
| 984 | 7 185 104,10 | 4 484 237,23 |
| 985 | 7 185 078,90 | 4 484 221,40 |
| 986 | 7 185 048,53 | 4 484 196,22 |
| 987 | 7 184 990,50 | 4 484 127,96 |
| 988 | 7 184 989,47 | 4 484 156,08 |
| 989 | 7 185 034,32 | 4 484 208,79 |
| 990 | 7 185 052,19 | 4 484 225,31 |
| 991 | 7 185 067,90 | 4 484 237,23 |
| 992 | 7 185 181,57 | 4 484 303,48 |
| 993 | 7 185 419,89 | 4 484 438,12 |
| 994 | 7 185 437,53 | 4 484 452,97 |
| 995 | 7 185 441,46 | 4 484 468,29 |
| 996 | 7 185 516,11 | 4 484 511,56 |
| 997 | 7 185 537,11 | 4 484 505,28 |
| 998 | 7 185 564,93 | 4 484 516,37 |
| 999 | 7 185 577,39 | 4 484 518,48 |
| 1000 | 7 185 605,33 | 4 484 517,83 |
| 1001 | 7 186 606,95 | 4 484 288,43 |
| 1002 | 7 186 690,38 | 4 484 271,09 |
| 1003 | 7 186 700,29 | 4 484 271,28 |
| 1004 | 7 186 715,77 | 4 484 274,68 |
| 1005 | 7 186 915,54 | 4 484 326,39 |
| 1006 | 7 187 602,95 | 4 484 500,03 |
| 1007 | 7 187 689,02 | 4 484 525,46 |
| 1008 | 7 187 721,63 | 4 484 538,66 |
| 1009 | 7 187 913,67 | 4 484 641,05 |
| 1010 | 7 187 925,77 | 4 484 660,53 |
| 1011 | 7 187 949,02 | 4 484 672,70 |
| 1012 | 7 187 968,64 | 4 484 672,98 |
| 1013 | 7 188 064,96 | 4 484 734,03 |
| 1014 | 7 189 731,35 | 4 485 700,88 |
| 1015 | 7 189 723,03 | 4 485 715,36 |
| 1016 | 7 189 720,85 | 4 485 719,50 |
| 1017 | 7 189 719,03 | 4 485 721,97 |
| 1018 | 7 189 717,43 | 4 485 721,81 |
| 1019 | 7 189 716,31 | 4 485 722,09 |
| 1020 | 7 189 714,54 | 4 485 723,57 |
| 1021 | 7 189 714,36 | 4 485 725,23 |
| 1022 | 7 189 714,52 | 4 485 726,04 |
| 1023 | 7 189 715,44 | 4 485 727,41 |
| 1024 | 7 189 714,41 | 4 485 729,57 |
| 1025 | 7 189 712,20 | 4 485 732,93 |
| 1026 | 7 189 711,30 | 4 485 734,69 |
| 1027 | 7 189 706,53 | 4 485 742,17 |
| 1028 | 7 189 704,57 | 4 485 744,00 |
| 1029 | 7 189 700,79 | 4 485 749,69 |
| 1030 | 7 189 697,40 | 4 485 754,04 |
| 1031 | 7 189 695,20 | 4 485 757,40 |
| 1032 | 7 189 693,87 | 4 485 759,85 |
| 1033 | 7 189 692,78 | 4 485 759,87 |
| 1034 | 7 189 691,68 | 4 485 760,20 |
| 1035 | 7 189 690,71 | 4 485 760,94 |
| 1036 | 7 189 690,28 | 4 485 762,09 |
| 1037 | 7 189 689,99 | 4 485 763,79 |
| 1038 | 7 189 677,65 | 4 485 781,85 |
| 1039 | 7 189 669,87 | 4 485 794,32 |
| 1040 | 7 189 667,86 | 4 485 798,59 |
| 1041 | 7 189 667,07 | 4 485 801,08 |
| 1042 | 7 189 665,44 | 4 485 802,32 |
| 1043 | 7 189 664,29 | 4 485 804,35 |
| 1044 | 7 189 663,17 | 4 485 807,17 |
| 1045 | 7 189 660,73 | 4 485 810,51 |
| 1046 | 7 189 658,64 | 4 485 813,84 |
| 1047 | 7 189 657,48 | 4 485 816,60 |
| 1048 | 7 189 655,33 | 4 485 820,60 |
| 1049 | 7 189 652,37 | 4 485 823,41 |
| 1050 | 7 189 650,91 | 4 485 824,22 |
| 1051 | 7 189 647,62 | 4 485 826,61 |
| 1052 | 7 189 645,03 | 4 485 834,98 |
| 1053 | 7 189 643,52 | 4 485 841,76 |
| 1054 | 7 189 641,51 | 4 485 843,39 |
| 1055 | 7 189 640,02 | 4 485 843,70 |
| 1056 | 7 189 638,64 | 4 485 845,24 |
| 1057 | 7 189 636,86 | 4 485 848,88 |
| 1058 | 7 189 633,89 | 4 485 852,23 |
| 1059 | 7 189 628,22 | 4 485 859,96 |
| 1060 | 7 189 621,08 | 4 485 869,53 |
| 1061 | 7 189 599,12 | 4 485 902,89 |
| 1062 | 7 189 588,33 | 4 485 902,22 |
| 1063 | 7 189 586,06 | 4 485 906,03 |
| 1064 | 7 189 590,91 | 4 485 915,48 |
| 1065 | 7 189 588,05 | 4 485 919,93 |
| 1066 | 7 189 583,73 | 4 485 927,26 |
| 1067 | 7 189 580,55 | 4 485 933,12 |
| 1068 | 7 189 577,00 | 4 485 938,50 |
| 1069 | 7 189 568,18 | 4 485 950,81 |
| 1070 | 7 189 563,06 | 4 485 958,94 |
| 1071 | 7 189 553,98 | 4 485 971,01 |
| 1072 | 7 189 549,70 | 4 485 979,29 |
| 1073 | 7 189 540,33 | 4 485 991,71 |
| 1074 | 7 189 534,09 | 4 486 000,53 |
| 1075 | 7 189 529,53 | 4 486 005,82 |
| 1076 | 7 189 527,38 | 4 486 009,48 |
| 1077 | 7 189 524,61 | 4 486 013,48 |
| 1078 | 7 189 521,62 | 4 486 019,02 |
| 1079 | 7 189 519,86 | 4 486 023,92 |
| 1080 | 7 189 516,79 | 4 486 028,74 |
| 1081 | 7 189 511,44 | 4 486 035,88 |
| 1082 | 7 189 510,15 | 4 486 038,59 |
| 1083 | 7 189 508,67 | 4 486 040,65 |
| 1084 | 7 189 506,45 | 4 486 042,72 |
| 1085 | 7 189 499,22 | 4 486 056,11 |
| 1086 | 7 189 496,39 | 4 486 059,89 |
| 1087 | 7 189 492,42 | 4 486 066,84 |
| 1088 | 7 189 484,57 | 4 486 077,50 |
| 1089 | 7 189 483,53 | 4 486 079,15 |
| 1090 | 7 189 483,22 | 4 486 080,84 |
| 1091 | 7 189 476,91 | 4 486 089,61 |
| 1092 | 7 189 473,86 | 4 486 092,68 |
| 1093 | 7 189 470,73 | 4 486 097,39 |
| 1094 | 7 189 470,26 | 4 486 099,17 |
| 1095 | 7 189 466,46 | 4 486 104,45 |
| 1096 | 7 189 447,03 | 4 486 135,06 |
| 1097 | 7 189 505,46 | 4 485 798,83 |
| 1098 | 7 189 453,97 | 4 485 788,78 |
| 1099 | 7 189 403,11 | 4 485 787,89 |
| 1100 | 7 189 401,49 | 4 485 797,15 |
| 1101 | 7 189 379,48 | 4 485 796,19 |
| 1102 | 7 189 326,14 | 4 485 971,86 |
| 1103 | 7 189 260,94 | 4 486 062,47 |
| 1104 | 7 189 196,26 | 4 486 111,23 |
| 1105 | 7 189 170,56 | 4 486 105,71 |
| 1106 | 7 189 107,03 | 4 486 091,70 |
| 1107 | 7 189 080,10 | 4 486 085,55 |
| 1108 | 7 188 859,54 | 4 486 042,00 |
| 1109 | 7 188 826,49 | 4 486 074,75 |
| 1110 | 7 188 751,13 | 4 486 170,65 |
| 1111 | 7 188 697,52 | 4 486 167,31 |
| 1112 | 7 188 600,10 | 4 486 161,23 |
| 1113 | 7 188 465,91 | 4 486 151,37 |
| 1114 | 7 188 457,43 | 4 486 152,57 |
| 1115 | 7 188 278,02 | 4 486 179,49 |
| 1116 | 7 188 214,52 | 4 486 189,01 |
| 1117 | 7 188 214,23 | 4 486 186,30 |
| 1118 | 7 188 206,99 | 4 486 126,18 |
| 1119 | 7 188 206,45 | 4 486 121,70 |
| 1120 | 7 188 204,37 | 4 486 121,89 |
| 1121 | 7 188 199,52 | 4 486 090,87 |
| 1122 | 7 188 219,22 | 4 486 087,75 |
| 1123 | 7 188 223,66 | 4 486 087,05 |
| 1124 | 7 188 242,94 | 4 486 084,00 |
| 1125 | 7 188 242,74 | 4 486 092,11 |
| 1126 | 7 188 247,24 | 4 486 091,77 |
| 1127 | 7 188 247,25 | 4 486 091,77 |
| 1128 | 7 188 310,66 | 4 486 086,86 |
| 1129 | 7 188 434,85 | 4 486 043,80 |
| 1130 | 7 188 488,52 | 4 486 010,61 |
| 1131 | 7 188 485,92 | 4 485 970,43 |
| 1132 | 7 188 430,60 | 4 485 975,15 |
| 1133 | 7 188 398,60 | 4 485 865,84 |
| 1134 | 7 188 381,30 | 4 485 864,52 |
| 1135 | 7 188 344,00 | 4 485 866,68 |
| 1136 | 7 188 255,23 | 4 485 871,92 |
| 1137 | 7 188 255,44 | 4 485 833,16 |
| 1138 | 7 188 255,46 | 4 485 829,33 |
| 1139 | 7 188 255,55 | 4 485 809,14 |
| 1140 | 7 188 349,43 | 4 485 809,18 |
| 1141 | 7 188 352,01 | 4 485 783,98 |
| 1142 | 7 188 351,41 | 4 485 767,59 |
| 1143 | 7 188 331,31 | 4 485 751,71 |
| 1144 | 7 188 288,36 | 4 485 715,13 |
| 1145 | 7 188 278,75 | 4 485 706,95 |
| 1146 | 7 188 275,68 | 4 485 704,33 |
| 1147 | 7 188 274,75 | 4 485 701,38 |
| 1148 | 7 188 259,30 | 4 485 652,23 |
| 1149 | 7 188 206,76 | 4 485 612,10 |
| 1150 | 7 188 190,84 | 4 485 595,25 |
| 1151 | 7 188 177,78 | 4 485 583,59 |
| 1152 | 7 188 160,15 | 4 485 568,51 |
| 1153 | 7 188 070,67 | 4 485 513,86 |
| 1154 | 7 188 060,63 | 4 485 507,72 |
| 1155 | 7 188 038,41 | 4 485 491,46 |
| 1156 | 7 187 984,69 | 4 485 511,88 |
| 1157 | 7 187 909,06 | 4 485 340,58 |
| 1158 | 7 187 868,59 | 4 485 338,62 |
| 1159 | 7 187 839,75 | 4 485 375,06 |
| 1160 | 7 187 883,86 | 4 485 538,33 |
| 1161 | 7 187 850,98 | 4 485 542,94 |
| 1162 | 7 187 821,34 | 4 485 547,27 |
| 1163 | 7 187 796,03 | 4 485 584,07 |
| 1164 | 7 187 786,10 | 4 485 588,85 |
| 1165 | 7 187 797,23 | 4 485 638,14 |
| 1166 | 7 187 803,32 | 4 485 688,01 |
| 1167 | 7 187 805,60 | 4 485 706,64 |
| 1168 | 7 187 818,86 | 4 485 815,10 |
| 1169 | 7 187 831,15 | 4 485 915,59 |
| 1170 | 7 187 905,23 | 4 485 885,03 |
| 1171 | 7 187 963,78 | 4 486 160,57 |
| 1172 | 7 187 968,39 | 4 486 182,51 |
| 1173 | 7 188 041,05 | 4 486 188,92 |
| 1174 | 7 188 047,75 | 4 486 259,45 |
| 1175 | 7 187 959,44 | 4 486 283,16 |
| 1176 | 7 187 959,10 | 4 486 282,16 |
| 1177 | 7 187 944,92 | 4 486 287,04 |
| 1178 | 7 187 944,95 | 4 486 287,12 |
| 1179 | 7 187 964,00 | 4 486 384,60 |
| 1180 | 7 188 054,93 | 4 486 371,18 |
| 1181 | 7 188 154,57 | 4 486 477,59 |
| 1182 | 7 188 220,49 | 4 486 465,44 |
| 1183 | 7 188 224,59 | 4 486 464,03 |
| 1184 | 7 188 320,79 | 4 486 431,13 |
| 1185 | 7 188 315,13 | 4 486 302,96 |
| 1186 | 7 188 227,61 | 4 486 297,12 |
| 1187 | 7 188 225,34 | 4 486 278,32 |
| 1188 | 7 188 215,46 | 4 486 196,58 |
| 1189 | 7 188 222,53 | 4 486 195,68 |
| 1190 | 7 188 221,88 | 4 486 191,89 |
| 1191 | 7 188 277,78 | 4 486 183,51 |
| 1192 | 7 188 457,96 | 4 486 156,50 |
| 1193 | 7 188 458,40 | 4 486 160,10 |
| 1194 | 7 188 467,55 | 4 486 158,29 |
| 1195 | 7 188 467,11 | 4 486 155,41 |
| 1196 | 7 188 599,86 | 4 486 165,19 |
| 1197 | 7 188 694,88 | 4 486 171,06 |
| 1198 | 7 188 695,27 | 4 486 171,08 |
| 1199 | 7 188 748,21 | 4 486 174,37 |
| 1200 | 7 188 707,95 | 4 486 225,52 |
| 1201 | 7 188 666,21 | 4 486 315,86 |
| 1202 | 7 188 653,45 | 4 486 342,88 |
| 1203 | 7 188 670,96 | 4 486 348,91 |
| 1204 | 7 188 686,27 | 4 486 354,29 |
| 1205 | 7 188 704,30 | 4 486 360,53 |
| 1206 | 7 188 723,12 | 4 486 367,09 |
| 1207 | 7 188 742,11 | 4 486 373,79 |
| 1208 | 7 188 752,00 | 4 486 345,88 |
| 1209 | 7 188 752,36 | 4 486 345,71 |
| 1210 | 7 188 771,00 | 4 486 352,07 |
| 1211 | 7 188 789,56 | 4 486 358,66 |
| 1212 | 7 188 808,51 | 4 486 365,31 |
| 1213 | 7 188 827,71 | 4 486 372,00 |
| 1214 | 7 188 846,51 | 4 486 378,57 |
| 1215 | 7 188 856,67 | 4 486 349,77 |
| 1216 | 7 188 875,12 | 4 486 348,61 |
| 1217 | 7 188 878,22 | 4 486 348,41 |
| 1218 | 7 188 901,25 | 4 486 346,95 |
| 1219 | 7 188 930,84 | 4 486 345,09 |
| 1220 | 7 188 958,95 | 4 486 355,63 |
| 1221 | 7 188 969,91 | 4 486 359,76 |
| 1222 | 7 188 991,00 | 4 486 355,69 |
| 1223 | 7 189 068,65 | 4 486 319,72 |
| 1224 | 7 189 079,93 | 4 486 290,45 |
| 1225 | 7 189 245,33 | 4 486 351,02 |
| 1226 | 7 189 242,42 | 4 486 403,95 |
| 1227 | 7 189 078,44 | 4 486 633,91 |
| 1228 | 7 189 057,44 | 4 486 663,62 |
| 1229 | 7 188 479,63 | 4 487 474,04 |
| 1230 | 7 188 875,01 | 4 487 476,29 |
| 1231 | 7 188 901,24 | 4 487 475,79 |
| 1232 | 7 189 016,98 | 4 487 473,37 |
| 1233 | 7 189 020,18 | 4 487 487,78 |
| 1234 | 7 189 053,46 | 4 487 484,59 |
| 1235 | 7 189 057,09 | 4 487 479,15 |
| 1236 | 7 189 070,01 | 4 487 457,52 |
| 1237 | 7 189 085,86 | 4 487 450,34 |
| 1238 | 7 189 104,49 | 4 487 448,91 |
| 1239 | 7 189 120,19 | 4 487 456,10 |
| 1240 | 7 189 131,60 | 4 487 471,94 |
| 1241 | 7 189 132,51 | 4 487 477,02 |
| 1242 | 7 189 203,59 | 4 487 470,21 |
| 1243 | 7 189 212,03 | 4 487 459,03 |
| 1244 | 7 189 220,67 | 4 487 448,92 |
| 1245 | 7 189 263,67 | 4 487 428,79 |
| 1246 | 7 189 306,76 | 4 487 415,80 |
| 1247 | 7 189 361,28 | 4 487 418,74 |
| 1248 | 7 189 392,77 | 4 487 431,69 |
| 1249 | 7 189 412,82 | 4 487 436,00 |
| 1250 | 7 189 455,79 | 4 487 451,90 |
| 1251 | 7 189 498,76 | 4 487 469,17 |
| 1252 | 7 189 524,56 | 4 487 483,58 |
| 1253 | 7 189 545,99 | 4 487 503,74 |
| 1254 | 7 189 555,94 | 4 487 522,49 |
| 1255 | 7 189 551,56 | 4 487 531,13 |
| 1256 | 7 189 542,96 | 4 487 535,44 |
| 1257 | 7 189 521,43 | 4 487 539,77 |
| 1258 | 7 189 508,59 | 4 487 544,06 |
| 1259 | 7 189 501,42 | 4 487 546,47 |
| 1260 | 7 189 505,14 | 4 487 548,16 |
| 1261 | 7 189 543,92 | 4 487 572,32 |
| 1262 | 7 189 571,59 | 4 487 565,73 |
| 1263 | 7 189 585,89 | 4 487 562,86 |
| 1264 | 7 189 605,95 | 4 487 562,84 |
| 1265 | 7 189 616,06 | 4 487 571,51 |
| 1266 | 7 189 631,73 | 4 487 584,44 |
| 1267 | 7 189 654,65 | 4 487 597,43 |
| 1268 | 7 189 684,66 | 4 487 617,61 |
| 1269 | 7 189 726,27 | 4 487 639,24 |
| 1270 | 7 189 753,42 | 4 487 649,28 |
| 1271 | 7 189 774,86 | 4 487 669,50 |
| 1272 | 7 189 796,25 | 4 487 701,17 |
| 1273 | 7 189 843,45 | 4 487 774,65 |
| 1274 | 7 189 877,64 | 4 487 839,51 |
| 1275 | 7 189 937,55 | 4 487 938,93 |
| 1276 | 7 189 958,86 | 4 487 990,81 |
| 1277 | 7 189 983,06 | 4 488 046,96 |
| 1278 | 7 190 040,17 | 4 488 150,70 |
| 1279 | 7 190 072,99 | 4 488 196,80 |
| 1280 | 7 190 098,70 | 4 488 235,74 |
| 1281 | 7 190 130,08 | 4 488 278,94 |
| 1282 | 7 190 151,49 | 4 488 309,22 |
| 1283 | 7 190 180,08 | 4 488 352,46 |
| 1284 | 7 190 218,57 | 4 488 401,42 |
| 1285 | 7 190 275,75 | 4 488 463,40 |
| 1286 | 7 190 325,82 | 4 488 518,12 |
| 1287 | 7 190 348,72 | 4 488 539,74 |
| 1288 | 7 190 378,69 | 4 488 572,92 |
| 1289 | 7 190 418,63 | 4 488 627,64 |
| 1290 | 7 190 451,59 | 4 488 663,68 |
| 1291 | 7 190 485,77 | 4 488 705,48 |
| 1292 | 7 190 521,55 | 4 488 737,18 |
| 1293 | 7 190 540,21 | 4 488 757,32 |
| 1294 | 7 190 575,85 | 4 488 799,17 |
| 1295 | 7 190 593,12 | 4 488 802,00 |
| 1296 | 7 190 623,19 | 4 488 812,12 |
| 1297 | 7 190 648,93 | 4 488 812,10 |
| 1298 | 7 190 683,39 | 4 488 810,67 |
| 1299 | 7 190 711,05 | 4 488 806,73 |
| 1300 | 7 190 736,36 | 4 488 795,83 |
| 1301 | 7 190 749,32 | 4 488 784,33 |
| 1302 | 7 190 780,91 | 4 488 748,35 |
| 1303 | 7 190 802,59 | 4 488 705,12 |
| 1304 | 7 190 815,69 | 4 488 659,02 |
| 1305 | 7 190 820,18 | 4 488 594,20 |
| 1306 | 7 190 831,78 | 4 488 532,24 |
| 1307 | 7 190 846,30 | 4 488 499,12 |
| 1308 | 7 190 862,12 | 4 488 471,73 |
| 1309 | 7 190 880,79 | 4 488 454,48 |
| 1310 | 7 190 902,36 | 4 488 445,81 |
| 1311 | 7 190 903,18 | 4 488 445,97 |
| 1312 | 7 190 909,67 | 4 488 443,36 |
| 1313 | 7 190 923,92 | 4 488 446,27 |
| 1314 | 7 190 939,75 | 4 488 450,59 |
| 1315 | 7 190 949,72 | 4 488 465,00 |
| 1316 | 7 190 959,69 | 4 488 482,32 |
| 1317 | 7 190 961,04 | 4 488 508,20 |
| 1318 | 7 190 955,24 | 4 488 537,06 |
| 1319 | 7 190 949,50 | 4 488 550,00 |
| 1320 | 7 190 936,53 | 4 488 562,97 |
| 1321 | 7 190 919,31 | 4 488 575,91 |
| 1322 | 7 190 900,61 | 4 488 594,64 |
| 1323 | 7 190 887,54 | 4 488 633,53 |
| 1324 | 7 190 884,63 | 4 488 666,65 |
| 1325 | 7 190 887,39 | 4 488 701,26 |
| 1326 | 7 190 894,36 | 4 488 747,32 |
| 1327 | 7 190 904,36 | 4 488 783,38 |
| 1328 | 7 190 921,41 | 4 488 815,07 |
| 1329 | 7 190 937,15 | 4 488 839,53 |
| 1330 | 7 190 955,70 | 4 488 858,30 |
| 1331 | 7 190 977,16 | 4 488 875,57 |
| 1332 | 7 191 000,04 | 4 488 898,64 |
| 1333 | 7 191 015,80 | 4 488 918,82 |
| 1334 | 7 191 028,53 | 4 488 943,30 |
| 1335 | 7 191 039,88 | 4 488 977,86 |
| 1336 | 7 191 052,68 | 4 489 018,24 |
| 1337 | 7 191 071,14 | 4 489 087,37 |
| 1338 | 7 191 086,80 | 4 489 136,35 |
| 1339 | 7 191 103,82 | 4 489 178,14 |
| 1340 | 7 191 118,07 | 4 489 211,28 |
| 1341 | 7 191 138,07 | 4 489 234,35 |
| 1342 | 7 191 153,27 | 4 489 254,99 |
| 1343 | 7 191 170,49 | 4 489 270,86 |
| 1344 | 7 191 190,48 | 4 489 292,55 |
| 1345 | 7 191 226,29 | 4 489 320,09 |
| 1346 | 7 191 259,32 | 4 489 341,77 |
| 1347 | 7 191 303,75 | 4 489 354,88 |
| 1348 | 7 191 336,85 | 4 489 359,31 |
| 1349 | 7 191 358,38 | 4 489 355,09 |
| 1350 | 7 191 402,89 | 4 489 350,90 |
| 1351 | 7 191 434,55 | 4 489 348,11 |
| 1352 | 7 191 470,45 | 4 489 351,14 |
| 1353 | 7 191 493,38 | 4 489 359,88 |
| 1354 | 7 191 517,77 | 4 489 368,65 |
| 1355 | 7 191 552,19 | 4 489 380,26 |
| 1356 | 7 191 570,86 | 4 489 394,75 |
| 1357 | 7 191 582,33 | 4 489 400,50 |
| 1358 | 7 191 606,64 | 4 489 429,42 |
| 1359 | 7 191 625,32 | 4 489 445,32 |
| 1360 | 7 191 655,42 | 4 489 477,14 |
| 1361 | 7 191 686,91 | 4 489 493,10 |
| 1362 | 7 191 730,00 | 4 489 507,68 |
| 1363 | 7 191 794,64 | 4 489 519,41 |
| 1364 | 7 191 843,44 | 4 489 526,76 |
| 1365 | 7 191 915,19 | 4 489 539,97 |
| 1366 | 7 191 959,66 | 4 489 541,58 |
| 1367 | 7 191 998,48 | 4 489 537,39 |
| 1368 | 7 192 027,29 | 4 489 528,83 |
| 1369 | 7 192 045,95 | 4 489 513,05 |
| 1370 | 7 192 061,86 | 4 489 494,38 |
| 1371 | 7 192 077,80 | 4 489 464,19 |
| 1372 | 7 192 077,86 | 4 489 445,45 |
| 1373 | 7 192 076,48 | 4 489 423,83 |
| 1374 | 7 192 067,89 | 4 489 399,32 |
| 1375 | 7 192 039,26 | 4 489 357,42 |
| 1376 | 7 192 012,07 | 4 489 321,32 |
| 1377 | 7 191 983,44 | 4 489 285,21 |
| 1378 | 7 191 956,28 | 4 489 241,87 |
| 1379 | 7 191 943,48 | 4 489 202,95 |
| 1380 | 7 191 943,61 | 4 489 168,36 |
| 1381 | 7 191 955,12 | 4 489 161,21 |
| 1382 | 7 191 965,16 | 4 489 159,78 |
| 1383 | 7 191 980,98 | 4 489 159,84 |
| 1384 | 7 192 006,81 | 4 489 171,48 |
| 1385 | 7 192 021,14 | 4 489 185,90 |
| 1386 | 7 192 038,24 | 4 489 206,14 |
| 1387 | 7 192 055,44 | 4 489 229,27 |
| 1388 | 7 192 072,66 | 4 489 246,60 |
| 1389 | 7 192 106,97 | 4 489 284,19 |
| 1390 | 7 192 144,21 | 4 489 314,56 |
| 1391 | 7 192 178,72 | 4 489 332,00 |
| 1392 | 7 192 205,99 | 4 489 342,16 |
| 1393 | 7 192 253,31 | 4 489 358,18 |
| 1394 | 7 192 277,71 | 4 489 366,86 |
| 1395 | 7 192 304,98 | 4 489 379,95 |
| 1396 | 7 192 325,00 | 4 489 393,01 |
| 1397 | 7 192 348,03 | 4 489 408,94 |
| 1398 | 7 192 373,80 | 4 489 436,38 |
| 1399 | 7 192 395,21 | 4 489 463,84 |
| 1400 | 7 192 408,05 | 4 489 489,80 |
| 1401 | 7 192 433,78 | 4 489 531,66 |
| 1402 | 7 192 450,95 | 4 489 562,00 |
| 1403 | 7 192 466,73 | 4 489 576,49 |
| 1404 | 7 192 479,63 | 4 489 586,61 |
| 1405 | 7 192 488,21 | 4 489 586,64 |
| 1406 | 7 192 502,60 | 4 489 585,20 |
| 1407 | 7 192 515,56 | 4 489 576,65 |
| 1408 | 7 192 532,82 | 4 489 552,21 |
| 1409 | 7 192 544,46 | 4 489 509,02 |
| 1410 | 7 192 553,17 | 4 489 503,27 |
| 1411 | 7 192 561,75 | 4 489 503,31 |
| 1412 | 7 192 567,42 | 4 489 507,65 |
| 1413 | 7 192 583,23 | 4 489 516,34 |
| 1414 | 7 192 587,55 | 4 489 525,02 |
| 1415 | 7 192 590,36 | 4 489 549,53 |
| 1416 | 7 192 585,97 | 4 489 562,47 |
| 1417 | 7 192 575,83 | 4 489 592,70 |
| 1418 | 7 192 564,29 | 4 489 605,64 |
| 1419 | 7 192 554,23 | 4 489 614,25 |
| 1420 | 7 192 532,69 | 4 489 624,26 |
| 1421 | 7 192 521,15 | 4 489 635,70 |
| 1422 | 7 192 508,18 | 4 489 645,78 |
| 1423 | 7 192 498,09 | 4 489 663,01 |
| 1424 | 7 192 477,86 | 4 489 680,26 |
| 1425 | 7 192 464,97 | 4 489 694,58 |
| 1426 | 7 192 446,20 | 4 489 708,94 |
| 1427 | 7 192 414,58 | 4 489 727,56 |
| 1428 | 7 192 391,60 | 4 489 731,80 |
| 1429 | 7 192 381,49 | 4 489 724,58 |
| 1430 | 7 192 368,60 | 4 489 707,28 |
| 1431 | 7 192 355,72 | 4 489 695,68 |
| 1432 | 7 192 344,24 | 4 489 695,63 |
| 1433 | 7 192 331,30 | 4 489 695,59 |
| 1434 | 7 192 308,30 | 4 489 704,17 |
| 1435 | 7 192 286,76 | 4 489 714,18 |
| 1436 | 7 192 249,33 | 4 489 735,66 |
| 1437 | 7 192 226,27 | 4 489 761,51 |
| 1438 | 7 192 221,87 | 4 489 774,46 |
| 1439 | 7 192 226,22 | 4 489 775,88 |
| 1440 | 7 192 237,74 | 4 489 767,31 |
| 1441 | 7 192 260,77 | 4 489 750,08 |
| 1442 | 7 192 291,03 | 4 489 732,91 |
| 1443 | 7 192 325,55 | 4 489 714,30 |
| 1444 | 7 192 337,04 | 4 489 712,86 |
| 1445 | 7 192 351,41 | 4 489 714,41 |
| 1446 | 7 192 362,88 | 4 489 718,74 |
| 1447 | 7 192 364,30 | 4 489 728,83 |
| 1448 | 7 192 361,31 | 4 489 751,88 |
| 1449 | 7 192 359,84 | 4 489 761,97 |
| 1450 | 7 192 362,71 | 4 489 769,16 |
| 1451 | 7 192 364,13 | 4 489 777,83 |
| 1452 | 7 192 381,40 | 4 489 782,19 |
| 1453 | 7 192 392,88 | 4 489 782,22 |
| 1454 | 7 192 401,44 | 4 489 789,49 |
| 1455 | 7 192 410,00 | 4 489 796,71 |
| 1456 | 7 192 420,14 | 4 489 799,63 |
| 1457 | 7 192 438,76 | 4 489 798,24 |
| 1458 | 7 192 450,22 | 4 489 804,05 |
| 1459 | 7 192 463,15 | 4 489 805,54 |
| 1460 | 7 192 511,99 | 4 489 805,72 |
| 1461 | 7 192 533,59 | 4 489 812,98 |
| 1462 | 7 192 545,03 | 4 489 825,98 |
| 1463 | 7 192 553,53 | 4 489 850,51 |
| 1464 | 7 192 553,49 | 4 489 860,59 |
| 1465 | 7 192 559,24 | 4 489 876,45 |
| 1466 | 7 192 572,15 | 4 489 885,15 |
| 1467 | 7 192 598,02 | 4 489 882,34 |
| 1468 | 7 192 618,16 | 4 489 862,27 |
| 1469 | 7 192 635,40 | 4 489 840,71 |
| 1470 | 7 192 648,39 | 4 489 826,33 |
| 1471 | 7 192 682,97 | 4 489 819,26 |
| 1472 | 7 192 704,51 | 4 489 813,57 |
| 1473 | 7 192 727,53 | 4 489 794,92 |
| 1474 | 7 192 744,73 | 4 489 787,79 |
| 1475 | 7 192 762,05 | 4 489 776,30 |
| 1476 | 7 192 773,54 | 4 489 774,93 |
| 1477 | 7 192 790,79 | 4 489 782,17 |
| 1478 | 7 192 796,45 | 4 489 792,26 |
| 1479 | 7 192 796,41 | 4 489 805,27 |
| 1480 | 7 192 780,62 | 4 489 821,06 |
| 1481 | 7 192 750,31 | 4 489 851,17 |
| 1482 | 7 192 740,22 | 4 489 865,56 |
| 1483 | 7 192 740,18 | 4 489 877,11 |
| 1484 | 7 192 743,05 | 4 489 887,20 |
| 1485 | 7 192 755,95 | 4 489 898,77 |
| 1486 | 7 192 768,83 | 4 489 913,19 |
| 1487 | 7 192 770,22 | 4 489 930,50 |
| 1488 | 7 192 764,42 | 4 489 967,96 |
| 1489 | 7 192 768,61 | 4 489 978,03 |
| 1490 | 7 192 777,28 | 4 489 986,71 |
| 1491 | 7 192 791,55 | 4 489 991,07 |
| 1492 | 7 192 804,45 | 4 489 998,36 |
| 1493 | 7 192 813,11 | 4 490 006,99 |
| 1494 | 7 192 820,18 | 4 490 028,62 |
| 1495 | 7 192 834,54 | 4 490 038,81 |
| 1496 | 7 192 843,10 | 4 490 040,26 |
| 1497 | 7 192 854,72 | 4 490 034,52 |
| 1498 | 7 192 864,78 | 4 490 025,95 |
| 1499 | 7 192 876,34 | 4 490 004,38 |
| 1500 | 7 192 893,59 | 4 489 982,82 |
| 1501 | 7 192 906,53 | 4 489 977,09 |
| 1502 | 7 192 925,26 | 4 489 978,56 |
| 1503 | 7 192 958,22 | 4 489 993,10 |
| 1504 | 7 192 971,14 | 4 489 991,73 |
| 1505 | 7 192 985,54 | 4 489 991,77 |
| 1506 | 7 193 009,99 | 4 489 980,31 |
| 1507 | 7 193 044,55 | 4 489 948,74 |
| 1508 | 7 193 053,17 | 4 489 935,80 |
| 1509 | 7 193 056,13 | 4 489 915,63 |
| 1510 | 7 193 047,52 | 4 489 893,98 |
| 1511 | 7 193 030,42 | 4 489 875,20 |
| 1512 | 7 193 021,82 | 4 489 842,02 |
| 1513 | 7 193 016,20 | 4 489 823,26 |
| 1514 | 7 193 006,11 | 4 489 810,28 |
| 1515 | 7 193 006,16 | 4 489 794,45 |
| 1516 | 7 193 011,99 | 4 489 784,39 |
| 1517 | 7 193 027,83 | 4 489 780,08 |
| 1518 | 7 193 049,34 | 4 489 784,51 |
| 1519 | 7 193 072,24 | 4 489 804,74 |
| 1520 | 7 193 092,34 | 4 489 827,89 |
| 1521 | 7 193 106,67 | 4 489 842,31 |
| 1522 | 7 193 122,39 | 4 489 845,25 |
| 1523 | 7 193 136,73 | 4 489 856,84 |
| 1524 | 7 193 149,59 | 4 489 874,19 |
| 1525 | 7 193 165,32 | 4 489 907,39 |
| 1526 | 7 193 175,31 | 4 489 921,81 |
| 1527 | 7 193 192,57 | 4 489 924,74 |
| 1528 | 7 193 212,68 | 4 489 914,75 |
| 1529 | 7 193 222,74 | 4 489 906,12 |
| 1530 | 7 193 232,89 | 4 489 906,16 |
| 1531 | 7 193 255,81 | 4 489 917,76 |
| 1532 | 7 193 285,85 | 4 489 938,07 |
| 1533 | 7 193 317,44 | 4 489 961,20 |
| 1534 | 7 193 328,87 | 4 489 974,20 |
| 1535 | 7 193 338,83 | 4 489 995,83 |
| 1536 | 7 193 347,48 | 4 490 011,75 |
| 1537 | 7 193 356,01 | 4 490 030,51 |
| 1538 | 7 193 373,22 | 4 490 050,71 |
| 1539 | 7 193 387,53 | 4 490 069,48 |
| 1540 | 7 193 398,97 | 4 490 086,84 |
| 1541 | 7 193 410,35 | 4 490 115,71 |
| 1542 | 7 193 420,29 | 4 490 143,08 |
| 1543 | 7 193 421,68 | 4 490 161,86 |
| 1544 | 7 193 420,14 | 4 490 190,65 |
| 1545 | 7 193 425,90 | 4 490 203,63 |
| 1546 | 7 193 424,39 | 4 490 219,46 |
| 1547 | 7 193 420,09 | 4 490 241,05 |
| 1548 | 7 193 391,21 | 4 490 276,99 |
| 1549 | 7 193 373,88 | 4 490 288,49 |
| 1550 | 7 193 346,65 | 4 490 298,46 |
| 1551 | 7 193 335,16 | 4 490 302,71 |
| 1552 | 7 193 326,41 | 4 490 315,64 |
| 1553 | 7 193 322,13 | 4 490 328,63 |
| 1554 | 7 193 316,26 | 4 490 354,53 |
| 1555 | 7 193 311,92 | 4 490 384,79 |
| 1556 | 7 193 300,38 | 4 490 402,01 |
| 1557 | 7 193 291,65 | 4 490 413,52 |
| 1558 | 7 193 272,99 | 4 490 423,54 |
| 1559 | 7 193 260,03 | 4 490 432,14 |
| 1560 | 7 193 248,51 | 4 490 447,94 |
| 1561 | 7 193 242,65 | 4 490 465,24 |
| 1562 | 7 193 232,54 | 4 490 491,12 |
| 1563 | 7 193 233,93 | 4 490 508,45 |
| 1564 | 7 189 642,89 | 4 485 878,27 |
| 1565 | 7 189 704,70 | 4 485 797,02 |
| 1566 | 7 189 753,75 | 4 485 732,90 |
| 1567 | 7 189 763,94 | 4 485 719,47 |
| 1568 | 7 189 752,15 | 4 485 712,83 |
| 1569 | 7 189 740,33 | 4 485 725,25 |
| 1570 | 7 189 737,36 | 4 485 728,91 |
| 1571 | 7 189 736,08 | 4 485 731,94 |
| 1572 | 7 189 735,07 | 4 485 732,63 |
| 1573 | 7 189 734,64 | 4 485 734,46 |
| 1574 | 7 189 728,27 | 4 485 741,70 |
| 1575 | 7 189 727,59 | 4 485 743,55 |
| 1576 | 7 189 723,80 | 4 485 748,68 |
| 1577 | 7 189 719,86 | 4 485 758,06 |
| 1578 | 7 189 714,06 | 4 485 771,07 |
| 1579 | 7 189 705,57 | 4 485 780,97 |
| 1580 | 7 189 699,21 | 4 485 791,71 |
| 1581 | 7 189 695,58 | 4 485 795,90 |
| 1582 | 7 189 695,21 | 4 485 797,82 |
| 1583 | 7 189 694,32 | 4 485 799,39 |
| 1584 | 7 189 689,08 | 4 485 805,99 |
| 1585 | 7 189 644,97 | 4 485 874,91 |
| 1586 | 7 186 505,21 | 4 484 293,08 |
| 1587 | 7 186 685,06 | 4 484 251,77 |
| 1588 | 7 186 672,68 | 4 484 248,03 |
| 1589 | 7 186 643,99 | 4 484 240,05 |
| 1590 | 7 186 611,20 | 4 484 231,24 |
| 1591 | 7 186 574,75 | 4 484 221,38 |
| 1592 | 7 186 550,00 | 4 484 214,20 |
| 1593 | 7 186 535,42 | 4 484 210,32 |
| 1594 | 7 186 534,31 | 4 484 213,99 |
| 1595 | 7 186 530,89 | 4 484 223,60 |
| 1596 | 7 186 525,97 | 4 484 236,29 |
| 1597 | 7 186 520,18 | 4 484 252,08 |
| 1598 | 7 186 514,11 | 4 484 268,50 |
| 1599 | 7 186 511,24 | 4 484 276,85 |
| 1600 | 7 189 446,95 | 4 486 135,51 |
| 1601 | 7 189 447,03 | 4 486 135,06 |
| 1602 | 7 189 446,91 | 4 486 135,26 |
| 1603 | 7 190 929,25 | 4 484 027,24 |
| 1604 | 7 190 932,58 | 4 484 027,22 |
| 1605 | 7 190 933,13 | 4 484 028,17 |
| 1606 | 7 190 943,10 | 4 484 024,07 |
| 1607 | 7 190 933,80 | 4 483 998,93 |
| 1608 | 7 190 922,59 | 4 484 001,84 |
| 1609 | 7 190 959,08 | 4 484 095,76 |
| 1610 | 7 191 001,00 | 4 484 079,54 |
| 1611 | 7 191 018,41 | 4 484 056,68 |
| 1612 | 7 191 002,69 | 4 484 033,98 |
| 1613 | 7 191 002,73 | 4 484 033,96 |
| 1614 | 7 191 004,30 | 4 484 033,11 |
| 1615 | 7 191 058,60 | 4 484 003,90 |
| 1616 | 7 191 082,45 | 4 483 972,47 |
| 1617 | 7 191 150,19 | 4 483 883,50 |
| 1618 | 7 191 156,74 | 4 483 874,94 |
| 1619 | 7 191 055,40 | 4 483 768,62 |
| 1620 | 7 190 982,49 | 4 483 691,68 |
| 1621 | 7 190 982,45 | 4 483 691,65 |
| 1622 | 7 190 917,08 | 4 483 792,30 |
| 1623 | 7 190 910,83 | 4 483 801,91 |
| 1624 | 7 190 901,06 | 4 483 816,96 |
| 1625 | 7 190 894,63 | 4 483 831,12 |
| 1626 | 7 190 887,70 | 4 483 854,45 |
| 1627 | 7 190 886,30 | 4 483 885,26 |
| 1628 | 7 190 888,36 | 4 483 897,50 |
| 1629 | 7 190 895,16 | 4 483 917,92 |
| 1630 | 7 190 898,62 | 4 483 928,08 |
| 1631 | 7 190 919,74 | 4 483 992,07 |
| 1632 | 7 190 919,75 | 4 483 992,09 |
| 1633 | 7 190 951,37 | 4 483 982,31 |
| 1634 | 7 190 968,54 | 4 484 024,81 |
| 1635 | 7 190 936,47 | 4 484 037,33 |

Таблица 7. Перечень земельных участков пересекаемых, границей населенного пункта, и предложения генерального плана по устранению таких пересечений

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование земельного участка | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 89:05:020128:80(2) | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Участок пересекает границу населенного пункта.  Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:000000:8991 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей | Участок пересекает границу населенного пункта.  Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:000000:9003 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:000000:9002 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:000000:7685 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020128:69(5) | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020130:511 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020130:290 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020117:36 | Земли населённых пунктов | Под улицы (внутриквартальные проезды) города в пределах красных линий | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020128:69(3) | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:000000:7685 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020130:136 | Земли населённых пунктов | Под строительство дачи | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020130:129 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020130:237 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020130:457 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020130:511 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |
| 89:05:020130:376 | Земли населённых пунктов | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Участок пересекает границу населенного пункта. Рекомендуется проведение мероприятий по разделу границ земельного участка |

1. Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной преобладающей функцией её градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования город Тарко-Сале. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно п. 2.2 дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках. [↑](#footnote-ref-3)
4. Размещение объектов возможно с учётом ограничений, определяемых на стадии проектирования и по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта или его территориальными органами (Росавиация). [↑](#footnote-ref-4)
5. В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. [↑](#footnote-ref-5)
6. В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. [↑](#footnote-ref-6)
7. В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. [↑](#footnote-ref-7)
8. В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. [↑](#footnote-ref-8)
9. В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. [↑](#footnote-ref-9)
10. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, вокруг подстанций 500 кВ – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 30 м. [↑](#footnote-ref-10)
11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 25 м – для линий электропередачи напряжением 150-220 кВ. [↑](#footnote-ref-11)
12. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 25 м – для линий электропередачи напряжением 150-220 кВ. [↑](#footnote-ref-12)
13. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 25 м – для линий электропередачи напряжением 150-220 кВ. [↑](#footnote-ref-13)
14. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 30 м – для линий электропередачи напряжением 300-500 кВ. [↑](#footnote-ref-14)
15. Размещение объектов возможно с учётом ограничений, определяемых на стадии проектирования и по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта или его территориальными органами (Росавиация). [↑](#footnote-ref-15)
16. Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год, СЗЗ составляет 1000 м. [↑](#footnote-ref-16)
17. Размещение объектов возможно с учётом ограничений, определяемых на стадии проектирования и по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта или его территориальными органами (Росавиация). [↑](#footnote-ref-17)
18. Согласно п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации свиноводческого комплекса, СЗЗ составляет 1000 м. [↑](#footnote-ref-18)
19. Согласно п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации тепличных и парниковых хозяйств, СЗЗ составляет 100 м. [↑](#footnote-ref-19)
20. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования город Тарко-Сале. [↑](#footnote-ref-20)
21. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. [↑](#footnote-ref-21)
22. Согласно п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения речных причалов, СЗЗ составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-22)
23. Согласно п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения речных причалов, СЗЗ составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-23)
24. Согласно п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации судоремонтного предприятия, СЗЗ составляет 300 м. [↑](#footnote-ref-24)
25. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. [↑](#footnote-ref-25)
26. Рассчитывается согласно МУ 4550-88 «Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов». [↑](#footnote-ref-26)
27. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-27)
28. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-28)
29. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-29)
30. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-30)
31. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-31)
32. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-32)
33. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-33)
34. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-34)
35. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-35)
36. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-36)
37. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м. [↑](#footnote-ref-37)
38. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации КНС при расчётной производительности очистных сооружений от 5 до 50 тыс. м3 в сутки, СЗЗ составляет 20 м. [↑](#footnote-ref-38)
39. Согласно п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации КНС при расчётной производительности очистных сооружений от 5 до 50 тыс. м3 в сутки, СЗЗ составляет 20 м. [↑](#footnote-ref-39)
40. Согласно п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м. [↑](#footnote-ref-40)
41. Согласно п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-41)
42. Согласно п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-42)
43. Согласно п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-43)
44. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-44)
45. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых приказом Минстроя России от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-45)
46. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых приказом Минстроя России от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-46)
47. Принципиальные вопросы по расстановке ГРП и ГРС, развитию магистральных и распределительных газопроводов, определению пропускной способности всех звеньев системы газоснабжения рассматриваются в рамках проектных решений. [↑](#footnote-ref-47)
48. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны [↑](#footnote-ref-48)
49. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20ноября 2000 года № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны [↑](#footnote-ref-49)
50. Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для складов хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-50)
51. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для производства по переработке и хранению фруктов и овощей составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-51)
52. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для производства по переработке и хранению фруктов и овощей составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-52)
53. Согласно п. 7.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м. [↑](#footnote-ref-53)
54. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства по переработке и хранению фруктов и овощей, СЗЗ составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-54)
55. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации рыбокомбината, рыбоконсервного и рыбофилейного предприятия с утильцехами (без коптильных цехов), СЗЗ составляет 300 м. [↑](#footnote-ref-55)
56. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-56)
57. Размещение объектов возможно с учётом ограничений, определяемых на стадии проектирования и по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта или его территориальными органами (Росавиация). [↑](#footnote-ref-57)
58. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-58)
59. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-59)